Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic-Splitklimagerät, luftgekühlt, mit Wärmepumpenschaltung, 
für Wandmontage, R410A

Modell: CS-W7CKP/CU-W7CKP5

Innengerät
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Luftansaug frontseitig über die gesamte Verdampferbreite und auf der Oberseite. Luftausblas im unteren Geräteteil. Luftlenkautomatik zur optimalen Zuluftverteilung im Raum oder Luftführung individuell einstellbar. Reinigungsfähige Luftfilter, leicht nach vorne herausnehmbar. Zusätzlicher antibakteriell und antiviral wirkender Katechin-Feinfilter sowie dreifach desodorierender, sonnenregenerierbarer Feinfilter. Integrierter Lufterfrischer zur Anreicherung des Raums mit negativen Ionen. Querstromventilator mehrstufig schaltbar für besonders geräuscharmen Betrieb. Direkt angetriebener Motor. Verdampfer aus Kupferrohr mit aufgepreßten Aluminium-Lamellen. Automatische Wiederaufnahme des zuletzt eingestellten Gerätebetriebs nach Stromausfall. Elektronische Regelung mit mikroprozessorgesteuertem Betriebsablauf für optimalen Klimakomfort. Schaltkontrolle über drahtlose Infrarot-Fernbedienung (Abstand bis 10 m) mit leicht verständlichem LCD-Display für die Einstellung folgender Funktionen:
-	Ein/Aus, Kühlbetrieb, Heizbetrieb, Entfeuchten, Turbobetrieb, Flüsterbetrieb (Absenkung des Schallpegels um 2 dB(A) bei niedriger Drehzahl, um 3 dB(A) bei anderen Drehzahlen), Automatikbetrieb
-	Temperaturregelung
-	automatische Zuluftlenkung
-	Luftführungsarretierung
-	Luftmengenanpassung
-	automatischer Nachtbetrieb
-	24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für Ein- und Ausschaltung

Technische Daten Innengerät:
Kühlleistung (Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemp. 35 °C):	2380	W
Heizleistung (Raum 20 °C (ttr), Außentemp. 7/6 °C (ttr/tf)):	2450	W
Luftmenge (niedrig/mittel/hoch):	384 / 456 / 510	m3/h
Entfeuchtung:	1,5	l/h
Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen):	660 / 595	W
Leistungszahl Kühlen / Heizen (EER/COP):	3,61 / 4,12
Energieeffizienzklasse (Kühlen / Heizen):	A / A
Durchschnittlicher Jahresenergieverbrauch (500 Std.)	330	kWh
Betriebsstrom (Kühlen / Heizen):	3,0 / 2,7	A
Anschlussspannung:	230 / 50	V/Hz
Schalldruckpegel	(niedrig/hoch, Kühlen):	26 / 34	dB(A)
	(niedrig/hoch, Heizen):	26 / 36	dB(A)
Schallleistungspegel	(hoch, Kühlen/Heizen):	47 / 49	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	275 x 799 x 210	mm
Gewicht:	9,0	kg

Außengerät:
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen. Verflüssiger aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Rollkolbenverdichter für besonders leisen und energiesparenden Betrieb. Schwingungsgedämpft. Laufruhiger Axialventilator, direkt angetrieben, elektronisch ausgewuchtet, mit integriertem Wicklungsschutz. Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt, Bördelanschlüsse 9,52 mm 
(3/8 ") und 6,35 mm (1/4 ").

Technische Daten Außengerät:
Anschlussspannung (über Innengerät):	230 / 50	V/Hz
Schalldruckpegel (Kühlen / Heizen):	46 / 48	dB(A)
Schallleistungspegel (Kühlen / Heizen):	61 / 63	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	540 x 780 x 289	mm
Gewicht:	32	kg