Splitklimagerät, luftgekühlt,
Invertergerät mit Wärmepumpenschaltung
für Wandmontage, R410A
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-E9-CKP

Gerätebeschreibung
------------------
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem
Kunststoff. Luftansaug frontseitig
über die gesamte Verdampferbreite und
auf der Oberseite. Luftausblas im
unteren Geräteteil. Vertikale und
horizontale Luftlenkautomatik zur
optimalen Zuluftverteilung im Raum
oder Luftführung individuell
einstellbar.

Reinigungsfähige Luftfilter, leicht
nach vorne herausnehmbar. Zusätzlicher
antibakteriell und antiviral wirkender
Katechin-Feinfilter sowie dreifach
desodorierender, sonnenregenerierbarer
Feinfilter. Integrierter Lufterfrischer
zur Anreicherung des Raums mit
negativen Ionen.

Querstromventilator mehrstufig schaltbar
für besonders geräuscharmen Betrieb.
Direkt angetriebener Motor. Verdampfer
aus CU-Rohr mit aufgepressten Alumini-
um-Lamellen. Automatische Wiederauf
nahme des zuletzt eingestellten Geräte-
betriebs nach Stromausfall.

Elektronische Regelung mit mikropro-
zessorgesteuertem Betriebsablauf für
optimalen Klimakomfort. Schaltkontrolle
über drahtlose Infrarot-Fernbedienung
(Abstand bis 10 m) mit leicht
verständlichem LCD-Display für die
Einstellung folgender Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Heizbetrieb,
  Entfeuchten, Automatikbetrieb
- Flüsterbetrieb (Absenkung des
  Schallpegels um 2 dB(A) bei
  niedriger Drehzahl, um 3 dB(A)
  bei anderen Drehzahlen)
- Turbobetrieb für schnelles
  Heizen/Kühlen
- Temperaturregelung
- automatische Zuluftlenkung (vertikal
  und horizontal)
- Luftführungsarretierung
- Luftmengenanpassung
- automatischer Nachtbetrieb
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung

Technische Daten
================
Kühlleistung     :           2.600 Watt
Heizleistung     :           3.600 Watt
Luftmenge        : 390 / 486 / 594 cbm/h
Entfeuchtung     :             1,6 l/h
Leistungszahl (EER/COP)
- Kühlen         :            3,71
- Heizen         :            4,00
Anschlussspannung:        230 / 50 V/Hz
Schalldruckpegel
- Kühlen         :         26 / 39 dB(A)
- Heizen         :         27 / 40 dB(A)
Schallleistungspegel (hoch)
- Kühlen         :              50 dB(A)
- Heizen         :              51 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe  :    275 mm
Breite:    799 mm
Tiefe :    210 mm

Gewicht:   9,0 kg

Verflüssiger-Einheit
in Wärmepumpenausführung
mit Kältemittel R410A
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-E9-CKP5

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Verflüssiger aus CU-Rohr mit
aufgepressten Aluminium-Lamellen.
Scrollkompressor für besonders leisen
und energiesparenden Betrieb.
Kompressormotor frequenzgeregelt.
Schwingungsgedämpft. Laufruhiger
Axialventilator, direkt angetrieben,
elektronisch ausgewuchtet, mit
integriertem Wicklungsschutz.
Kältesystem werkseitig mit Sicher-
heitskältemittel R410A vorgefüllt,
Bördelanschlüsse 9,52 mm (3/8") und
6,35 mm (1/4").

Technische Daten
================
Leistungsaufnahme   
- Kühlen            :          0,7 kW
- Heizen            :          0,9 kW
Betriebsstrom
- Kühlen            :          3,3 Amp.
- Heizen            :          4,0 Amp.
Anschlussspannung   :     230 / 50 V/Hz
Schalldruckpegel
- Kühlen            :           46 dB(A)
- Heizen            :           47 dB(A)
Schallleistungspegel
- Kühlen            :           59 dB(A)
- Heizen            :           60 dB(A)

Energieeffizienzkl.
- Kühlen            :            A
- Heizen            :            A
Jährl. Energieverbr.
(500 h) - Kühlen    :          350 kWh
        - Heizen    :          450 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :   540 mm
Breite :   780 mm
Tiefe  :   289 mm

Gewicht:  35,0 kg