Multisplit-Klimasystem, luftgekühlt,
invertergesteuert, mit Wärmepumpen-
schaltung, für Wandmontage, R410A
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-ME14CKPG

Gerätebeschreibung
------------------
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem
Kunststoff. Luftansaug frontseitig über
die gesamte Verdampferbreite und auf
der Oberseite. Luftausblas im unteren
Geräteteil. Luftlenkautomatik zur
optimalen Zuluftverteilung im Raum oder
Luftführung individuell einstellbar.

Reinigungsfähige Luftfilter, leicht
nach vorne herausnehmbar. Zusätzlicher
antibakteriell und antiviral wirkender
Katechin-Feinfilter sowie desodorierender, sonnenregenerierbarer
Feinfilter. Querstromventilator
mehrstufig schaltbar für besonders
geräuscharmen Betrieb. Direkt
angetriebener Motor. Verdampfer aus
Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminium-Lamellen. Automatische
Wiederaufnahme des zuletzt
eingestellten Gerätebetriebs nach
Stromausfall. Elektronische Regelung
mit mikroprozessorgesteuertem
Betriebsablauf für optimalen
Klimakomfort.

Selbstdiagnose-System über Mikropro-
zessor mit Fehlercode-Anzeige und
Memory-Funktion. Schaltkontrolle über drahtlose Infrarot-Fernbedienung (Abstand bis 8 m) mit leicht ver-ständlichem LCD-Display für die Einstellung folgender Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb,
  Entfeuchten, Turbobetrieb,
  Flüsterbetrieb, Automatikbetrieb
- Temperaturregelung
- automatische Zuluftlenkung
- Luftführungsarretierung
- Luftmengenanpassung
- automatischer Nachtbetrieb
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für Ein-
  und Ausschaltung

Technische Daten
================
Nenn-Kühlleistung   :        4.000 W
Anschlussspannung   :     230 / 50 V/Hz
Luftmenge           :  402/552/696 cbm/h
Schalldruckpegel    :      33 / 46 dB(A)
Schallleistungspegel:      45 / 47 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe   :     275 mm
Breite :     770 mm
Tiefe  :     230 mm

Gewicht:     8,0 kg