Multisplit-Klimasystem, luftgekühlt,
invertergesteuert, mit Wärmepumpen-
schaltung, für Wandmontage, R410A
Dualsystem für Modellkombinationen
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-ME7CKPG

Gerätebeschreibung
------------------
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem
Kunststoff. Luftansaug frontseitig über
die gesamte Verdampferbreite und auf
der Oberseite. Luftausblas im unteren
Geräteteil. Luftlenkautomatik zur
optimalen Zuluftverteilung im Raum oder
Luftführung individuell einstellbar.

Reinigungsfähige Luftfilter, leicht
nach vorne herausnehmbar. Zusätzlicher
antibakteriell und antiviral wirkender
Katechin-Feinfilter sowie desodo-
rierender, sonnenregenerierbarer
Feinfilter. Querstromventilator mehr-
stufig schaltbar für besonders
geräuscharmen Betrieb. Direkt ange-
triebener Motor. Verdampfer aus
Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminium-Lamellen. Automatische
Wiederaufnahme des zuletzt einge-
stellten Gerätebetriebs nach
Stromausfall. Elektronische Regelung
mit mikroprozessorgesteuertem
Betriebsablauf für optimalen
Klimakomfort. Selbstdiagnose-System
über Mikroprozessor mit
Fehlercode-Anzeige und Memory-Funktion.

Schaltkontrolle über drahtlose
Infrarot-Fernbedienung (Abstand bis
8 m) mit leicht verständlichem
LCD-Display für die Einstellung
folgender Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb,
  Entfeuchten, Turbobetrieb,
  Flüsterbetrieb, Automatikbetrieb
- Temperaturregelung
- automatische Zuluftlenkung
- Luftführungsarretierung
- Luftmengenanpassung
- automatischer Nachtbetrieb
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung

Technische Daten
================
Nenn-Kühlleistung   :        2.200 W
Anschlussspannung   :     230 / 50 V/Hz
Luftmenge           :  366/486/606 cbm/h
Schalldruckpegel    :      29 / 40 dB(A)
Schallleistungspegel:      42 / 53 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe   :     275 mm
Breite :     770 mm
Tiefe  :     230 mm

Gewicht:     8,0 kg