Splitklimagerät, luftgekühlt, für,
Wandmontage mit Kältemittel R410A
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-V12-CKP

Gerätebeschreibung
---------------------------
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem
Kunststoff. Luftansaug frontseitig
über die gesamte Verdampferbreite und
auf der Oberseite. Luftausblas im
unteren Geräteteil. Luftlenkautomatik
zur optimalen Zuluftverteilung im Raum
oder Luftführung individuell
einstellbar.

Reinigungsfähige Luftfilter, leicht
nach vorne herausnehmbar. Zusätzlicher
antibakteriell und antiviral wirkender
Katechin-Feinfilter sowie dreifach
desodorierender, sonnenregenerierbarer
Feinfilter. Integrierter Lufterfrischer
zur Anreicherung des Raums mit negative
Ionen.

Querstromventilator mehrstufig schaltbar
für besonders geräuscharmen Betrieb.
Direkt angetriebener Motor. Verdampfer
aus Kupferrohr mit aufgepressten Alumi-
nium-Lamellen. Automatische Wiederauf-
nahme des zuletzt eingestellten Geräte-
betriebs nach Stromausfall.

Elektronische Regelung mit mikropro-
zessorgesteuertem Betriebsablauf für
optimalen Klimakomfort. Schaltkontrolle
über drahtlose Infrarot-Fernbedienung
(Abstand bis 10 m) mit leicht verständ-
lichem LCD-Display für die Einstellung
folgender Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb,
  Entfeuchten, Turbobetrieb, Flüster-
  betrieb (Absenkung des Schallpegels
  um 2 dB(A) bei niedriger Drehzahl,
  um 3 dB(A) bei anderen Drehzahlen),
  Automatikbetrieb
- Temperaturregelung
- automatische Zuluftlenkung
- Luftführungsarretierung
- Luftmengenanpassung
- automatischer Nachtbetrieb
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung

Technische Daten
==============
Kühlleistung             :                 3.700 W
Luftmenge                : 438 / 522 / 612 cbm/h
Entfeuchtung            :                    2,2 l/h
Schalldruckpegel      :              29 / 39 dB(A)
Schallleistungspegel:                      52 dB(A)

Abmessungen
--------------------
Höhe  :    275 mm
Breite:     799 mm
Tiefe :     210 mm

Gewicht:   9,0 kg

Verflüssigereinheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-V12-CKP5

Gerätebeschreibung
---------------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Verflüssiger aus Kupferrohr mit
aufgepressten Aluminium-Lamellen.
Rollkolbenverdichter für besonders
leisen und energiesparenden Betrieb.
Schwingungsgedämpft. Laufruhiger
Axialventilator, direkt angetrieben,
elektronisch ausgewuchtet, mit
integriertem Wicklungsschutz.
Kältesystem werkseitig mit
Sicherheitskältemittel R410A
vorgefüllt, Bördelanschlüsse 12,7 mm
(1/2 ") und 6,35 mm (1/4 ").

Technische Daten
==============
Leistungsaufnahme  :          1.080 W
Betriebsstrom           :              4,8 Amp.
Anlaufstrom              :            17,8 Amp.
Anschlussspannung
(über Innengerät)      :     230 / 50 V/Hz
Schallpegel               :              49 dB(A)
Schallleistungspegel:               64 dB(A)

Energieeffizienzkl.    :                A
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                      :            540 kWh 

Abmessungen
-------------------
Höhe  :    540 mm
Breite:     780 mm
Tiefe :     289 mm

Gewicht:    33 kg