Splitklimagerät, luftgekühlt, für
Wandmontage mit Kältemittel R410A
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-V24-CKP

Gerätebeschreibung
------------------
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem
Kunststoff. Luftansaug frontseitig
über die gesamte Verdampferbreite und
auf der Oberseite. Luftausblas im
unteren Geräteteil. Luftlenkautomatik
zur optimalen Zuluftverteilung im Raum
oder Luftführung individuell
einstellbar.

Reinigungsfähige Luftfilter, leicht
nach vorne herausnehmbar. Zusätzlicher
antibakteriell und antiviral wirkender
Katechin-Feinfilter sowie desodorieren-
der, sonnenregenerierbarer Feinfilter.

Querstromventilator mehrstufig schalt-
bar für besonders geräuscharmen
Betrieb. Direkt angetriebener Motor.
Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen.

Automatische Wiederaufnahme des zuletzt
eingestellten Gerätebetriebs nach
Stromausfall. Elektronische
Regelung mit mikroprozessorgesteuertem
Betriebsablauf für optimalen
Klimakomfort. Schaltkontrolle über
drahtlose Infrarot-Fernbedienung
(Abstand bis 10 m) mit leicht
verständlichem LCD-Display für die
Einstellung folgender Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb,
  Entfeuchten, Turbobetrieb, Energie-
  sparbetrieb, Automatik
- Temperaturregelung
- automatische Zuluftlenkung
- Luftführungsarretierung
- Luftmengenanpassung
- automatischer Nachtbetrieb
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung

Technische Daten
================
Kühlleistung     :           7.030 W
Luftmenge        :   834/924/1.014 cbm/h
Entfeuchtung     :             4,0 l/h
Leistungszahl (EER)           2,70
Schalldruckpegel :         40 / 46 dB(A)
Schallleistungspegel:           59 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe  :    275 mm
Breite:    998 mm
Tiefe :    210 mm

Gewicht:  11,0 kg

Verflüssigereinheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-V24-CKP5

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Verflüssiger aus Kupferrohr mit
aufgepressten Aluminium-Lamellen.
Rollkolbenverdichter für besonders
leisen und energiesparenden Betrieb.
Schwingungsgedämpft. Laufruhiger
Axialventilator, direkt angetrieben,
elektronisch ausgewuchtet, mit
integriertem Wicklungsschutz.
Kältesystem werkseitig mit
Sicherheitskältemittel R410A
vorgefüllt, Bördelanschlüsse 15,88 mm
(5/8 ") und 6,35 mm (1/4 ").

Technische Daten
================
Leistungsaufnahme   :        2.600 W
Betriebsstrom       :         12,6 Amp.
Anlaufstrom ca.     :           56 Amp.
Anschlussspannung
(über Innengerät)   :     230 / 50 V/Hz
Schalldruckpegel    :           60 dB(A)
Schallleistungspegel:           74 dB(A)

Energieeffizienzkl. :	         D
Jährl. Energieverbr.
(500 h)             :        1.300 kWh 

Abmessungen
-----------
Höhe  :    685 mm
Breite:    800 mm
Tiefe :    300 mm

Gewicht:    59 kg