Splitklimagerät, luftgekühlt, für
Wandmontage, R407C
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-V28BKP

Gerätebeschreibung
------------------
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem
Kunststoff. Luftansaug frontseitig über
die gesamte Verdampferbreite.
Luftausblas im unteren Geräteteil.
Luftlenkautomatik zur optimalen
Zuluftverteilung im Raum oder
Luftführung individuell einstellbar.
Reinigungsfähige Luftfilter, leicht
nach vorne herausnehmbar. Zusätzlicher
antibakteriell und antiviral wirkender
Katechin-Feinfilter sowie
desodorie-render, sonnenregenerierbarer
Feinfilter. Querstromventilator
mehrstufig schaltbar für besonders
geräuscharmen Betrieb. Direkt
angetriebener Motor. Verdampfer aus
Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminium-Lamellen. Automatische
Wiederaufnahme des zuletzt
eingestellten Gerätebetriebs nach
Stromausfall. Elektronische Regelung
mit mikroprozessorgesteuertem
Betriebsablauf für optimalen
Klimakomfort. Schaltkontrolle über
drahtlose Infrarot-Fernbedienung
(Abstand bis 10 m) mit leicht
verständlichem LCD-Display für die
Einstellung folgender Funktionen:
- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Entfeuchten,
  Automatik
- Temperaturregelung
- automatische Zuluftlenkung
- Luftführungsarretierung
- Luftmengenanpassung
- automatischer Nachtbetrieb
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung

Technische Daten
================
Kühlleistung        :        7.900 W
Luftmenge           :  852/900/973 cbm/h
Entfeuchtung        :          4,6 l/h
Leistungszahl (EER) :         2,65
Schalldruckpegel    :      44 / 48 dB(A)
Schallleistungspegel:           59 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe   :   370 mm
Breite : 1.220 mm
Tiefe  :   220 mm

Gewicht:    18 kg

Verflüssiger-Einheit
mit Kältemittel R 407 C
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-V28-BKP5

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen. Ver-
flüssiger aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen. Scroll-
verdichter für besonders leisen und
energiesparenden Betrieb. Schwingungs-
gedämpft. Laufruhiger Axialventilator,
direkt angetrieben, elektronisch aus-
gewuchtet, mit integriertem Wicklungs-
schutz. Kältesystem werkseitig mit
Sicherheitskältemittel R407C vorge-
füllt, Bördelanschlüsse 15,9 mm (5/8")
und 6,35 mm (1/4").

Technische Daten
================
Leistungsaufnahme   :        2.980 W 
Betriebsstrom       :         14,0 Amp.
Anlaufstrom         :           82 Amp.
Anschlussspannung
(über Innengerät)   :     230 / 50 V/Hz
Schalldruckpegel    :      55 / 63 dB(A)
Schallleistungspegel:           76 dB(A)
Energieeffizienzkl. :            D
Jährl. Energieverbr.
(500 h.)            :        1.490 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :   685 mm
Breite :   880 mm
Tiefe  :   345 mm

Gewicht:    66 kg