Splitklimagerät, luftgekühlt, für,
Wandmontage mit Kältemittel R410A
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-V7-CKP

Gerätebeschreibung
----------------------------
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem
Kunststoff. Luftansaug frontseitig
über die gesamte Verdampferbreite und
auf der Oberseite. Luftausblas im
unteren Geräteteil. Luftlenkautomatik
zur optimalen Zuluftverteilung im Raum
oder Luftführung individuell einstell-
bar.

Reinigungsfähige Luftfilter, leicht
nach vorne  herausnehmbar. Zusätzlicher
antibakteriell und antiviral wirkender
Katechin-Feinfilter sowie dreifach
desodorierender, sonnenregenerierbarer
Feinfilter. Integrierter Lufterfrischer
zur Anreicherung des Raums mit negativen
Ionen.

Querstromventilator mehrstufig schalt-
bar für besonders geräuscharmen
Betrieb. Direkt angetriebener Motor.
Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen. Auto-
matische Wiederaufnahme des zuletzt
eingestellten Gerätebetriebes nach
Stromausfall. Elektronische Regelung
mit mikroprozessorgesteuertem Betriebs-
ablauf für optimalen Klimakomfort.

Schaltkontrolle über drahtlose
Infrarot-Fernbedienung (Abstand bis
10 m) mit leicht verständlichem
LCD-Display für die Einstellung
folgender Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb,
  Entfeuchten, Turbobetrieb, Flüster-
  betrieb (Absenkung des Schallpegels
  um 2 dB(A) bei niederiger Drehzahl,
  um 3 dB(A) bei anderen Drehzahlen),
  Automatikbetrieb
- Temperaturregelung
- automatische Zuluftlenkung
- Luftführungsarretierung
- Luftmengenanpassung
- automatsicher Nachtbetrieb
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung

Technische Daten
==============
Kühlleistung             :                2.400 W
Luftmenge                : 384 / 444 / 510 cbm/h
Entfeuchtung            :                    1,5 l/h
Leistungszahl (EER)                   3,69
Schalldruckpegel      :             26 / 33 dB(A)
Schallleistungspegel:                     46 dB(A)

Abmessungen
-------------------
Höhe  :    275 mm
Breite:     799 mm
Tiefe :     210 mm

Gewicht:   9,0 kg

Verflüssigereinheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-V7-CKP5

Gerätebeschreibung
----------------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Verflüssiger aus Kupferrohr mit
aufgepressten Aluminium-Lamellen.
Rollkolbenverdichter für besonders
leisen und energiesparenden Betrieb.
Schwingungsgedämpft. Laufruhiger
Axialventilator, direkt angetrieben,
elektronisch ausgewuchtet, mit
integriertem Wicklungsschutz.
Kältesystem werkseitig mit
Sicherheitskältemittel R410A
vorgefüllt, Bördelanschlüsse 9,52 mm
(3/8 ") und 6,35 mm (1/4 ").

Technische Daten
==============
Leistungsaufnahme   :       650 Watt
Betriebsstrom            :        2,9 Amp.
Anlaufstrom               :      12,5 Amp.
Anschlussspannung
(über Innengerät)     :  230 / 50 V/Hz
Schallpegel               :          46 dB(A)
Schallleistungspegel:	  61 dB(A)

Energieeffizienzkl.    :            A
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                      :        325 kWh

Abmessungen
--------------------
Höhe  :    540 mm
Breite:     780 mm
Tiefe :     289 mm

Gewicht:    32 kg