Dual-Splitklimagerät, luftgekühlt, für
Wandmontage. 2 Innenteile
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-V9BKPG

Gerätebeschreibung
------------------
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem
Kunststoff. Luftansaug frontseitig
über die gesamte Verdampferbreite und
auf der Oberseite. Luftausblas im
unteren Geräteteil. Luftlenkautomatik
zur optimalen Zuluftverteilung im Raum
oder Luftführung individuell
einstellbar.

Reinigungsfähige Luftfilter, leicht
nach vorne herausnehmbar.
Zusätzlicher antibakteriell und
antiviral wirkender Katechin-Feinfilter
sowie desodorierender,
sonnenregenerierbarer Feinfilter.
Querstromventilator mehrstufig
schaltbar für besonders geräuscharmen
Betrieb. Direkt angetriebener Motor.
Verdampfer aus Kupferrohr mit
aufgepressten Aluminium-Lamellen.

Automatische Wiederaufnahme des
zuletzt eingestellten Gerätebetriebs
nach Stromausfall. Elektronische
Regelung mit mikroprozessorgesteuertem
Betriebsablauf für optimalen
Klimakomfort. Schaltkontrolle über
drahtlose Infrarot-Fernbedienung
(Abstand bis 10 m) mit leicht
verständlichem LCD-Display für die
Einstellung folgender Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb,
  Entfeuchten, Turbobetrieb, Energie-
  sparbetrieb, Automatikbetrieb
- Temperaturregelung
- automatische Zuluftlenkung
- Luftführungsarretierung
- Luftmengenanpassung
- automatischer Nachtbetrieb
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung

Technische Daten
================
Kühlleistung     :       2 x 1.850 W
Luftmenge        : 408 / 480 / 594 cbm/h
Entfeuchtung     :       2 x   1,1 l/h
Anschlussspannung:        230 / 50 V/Hz
Schalldruckpegel :         26 / 36 dB(A)
Schallleistungspegel:           49 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe  :      275 mm
Breite:      799 mm
Tiefe :      210 mm

Gewicht:     9,0 kg

Dual-Verflüssigereinheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-2V14-BKP5G

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Verflüssiger aus CU-Rohr mit
aufgepressten Aluminium-Lamellen.
Rollkolbenverdichter für besonders
leisen und energiesparenden Betrieb.
Schwingungsgedämpft. Mit integriertem
Wicklungsschutz. Laufruhiger
Axialventilator, direkt angetrieben,
elektronisch ausgewuchtet. Kältesystem
werkseitig mit Sicherheitskältemittel
R 410A vorgefüllt, Bördelanschlüsse
6,35 mm (1/4 ") und 9,52 mm (3/8 ").

Technische Daten
================
Anschlussspannung:        230 / 50 V/Hz
Leistungsaufnahme:           1.240 W
Betriebsstrom gesamt:          5,6 Amp.
Schalldruckpegel :             47 dB(A)
Schallleistungspegel:          62 dB(A)

Energieeffizienzkl. :           C
Jährl. Energieverbr.
(500 h)             :         620 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :    540 mm
Breite :    760 mm
Tiefe  :    250 mm

Gewicht:     34 kg