Trio-Splitklimagerät, luftgekühlt, für
Wandmontage. 3 Innenteile
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-V9BKPG

Gerätebeschreibung
------------------
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem
Kunststoff. Luftansaug frontseitig
über die gesamte Verdampferbreite und
auf der Oberseite. Luftausblas im
unteren Geräteteil. Luftlenkautomatik
zur optimalen Zuluftverteilung im Raum
oder Luftführung individuell einstell-
bar.

Reinigungsfähige Luftfilter, leicht
nach vorne herausnehmbar. Zusätzlicher
antibakteriell und antiviral wirkender
Katechin-Feinfilter sowie
desodorierender, sonnenregenerierbarer
Feinfilter.

Querstromventilator mehrstufig schaltbar
für besonders geräuscharmen Betrieb.
Direkt angetriebener Motor. Verdampfer
aus Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminium-Lamellen. Automatische
Wiederaufnahme des zuletzt
eingestellten Gerätebetriebs nach
Stromausfall. Elektronische Regelung
mit mikroprozessorgesteuertem
Betriebsablauf für optimalen
Klimakomfort. Schaltkontrolle über
drahtlose Infrarot-Fernbedienung
(Abstand bis 10 m) mit leicht
verständlichem LCD-Display für die
Einstellung folgender Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb,
  Entfeuchten, Turbobetrieb,
  Energiesparbetrieb, Automatikbetrieb
- Temperaturregelung
- automatische Zuluftlenkung
- Luftführungsarretierung
- Luftmengenanpassung
- automatischer Nachtbetrieb
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung

Technische Daten
================
Kühlleistung     :            6550 W
Luftmenge        : 408 / 480 / 594 cbm/h
Entfeuchtung     :             3,7 l/h
Leistungszahl (EER):          3,29
Anschlussspannung:        230 / 50 V/Hz
Schalldruckpegel :         26 / 36 dB(A)
Schallleistungspegel:           49 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe  :      275 mm
Breite:      799 mm
Tiefe :      210 mm

Gewicht: 3 x 9,0 kg

Trio-Verflüssigereinheit
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-3V20-BKP5G

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Verflüssiger aus CU-Rohr mit
aufgepressten Aluminium-Lamellen.
Zwei getrennte Kältekreisläufe
mit Rollkolbenverdichtern für
besonders leisen und energiesparenden
Betrieb. Schwingungsgedämpft. Mit
integriertem Wicklungsschutz.
Laufruhiger Axialventilator, direkt
angetrieben, elektronisch ausgewuchtet.
Kältesystem werkseitig mit
Sicherheitskältemittel R 410A
vorgefüllt, Bördelanschlüsse 6,35 mm
(1/4 ") und 9,52 mm (3/8 ").

Technische Daten
================
Anschlussspannung   :     230 / 50 V/Hz
Leistungsaufnahme   :        1.990 W
Betriebsstrom gesamt:          8,9 Amp.
Schalldruckpegel (hoch):        56 dB(A)
Schallleistungspegel (hoch):    71 dB(A)

Energieeffizienzkl.              A
Jährl. Energieverbr.
(500 h)             :          995 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :    651 mm
Breite :    893 mm
Tiefe  :    345 mm

Gewicht:     66 kg