Splitklimagerät, luftgekühlt, mit
Wärmepumpenschaltung, für
Wandmontage, R410A
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W24CKP

Gerätebeschreibung
------------------
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem
Kunststoff. Luftansaug frontseitig
über die gesamte Verdampferbreite und
auf der Oberseite. Luftausblas im
unteren Geräteteil. Luftlenkautomatik
zur optimalen Zuluftverteilung im Raum
oder Luftführung individuell einstell-
bar.

Reinigungsfähige Luftfilter, leicht
nach vorne herausnehmbar. Zusätzlicher
antibakteriell und antiviral wirkender
Katechin-Feinfilter sowie
desodorierender, sonnenregenerierbarer
Feinfilter.

Querstromventilator mehrstufig
schaltbar für besonders geräuscharmen
Betrieb. Direkt angetriebener Motor.
Verdampfer aus Kupferrohr mit
aufgepressten Aluminium-Lamellen.
Automatische Wiederaufnahme des zuletzt
eingestellten Gerätebetriebs nach
Stromausfall. Elektronische Regelung
mit mikroprozessorgesteuertem
Betriebsablauf für optimalen
Klimakomfort. Schaltkontrolle über
drahtlose Infrarot-Fernbedienung
(Abstand bis 10 m) mit leicht
verständlichem LCD-Display für die
Einstellung folgender Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Entfeuchten,
  Turbobetrieb, Energiesparbetrieb,
  Automatikbetrieb
- Temperaturregelung
- automatische Zuluftlenkung
- Luftführungsarretierung
- Luftmengenanpassung
- automatischer Nachtbetrieb
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung

Technische Daten
================
Kühlleistung     :            7030 W
Heizleistung     :            7720 W
Luftmenge        : 864/ 984 / 1050 cbm/h
Entfeuchtung     :             4,0 l/h
Leistungszahl (EER/COP)
- Kühlen         :            2,53
- Heizen         :            2,87
Schalldruckpegel :
- Kühlen         :        41 / 47 dB(A)
- Heizen         :        41 / 46 dB(A)
Schallleistungspegel
- Kühlen         :            59  dB(A)
- Heizen         :             57 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe   :     275 mm
Breite :     998 mm
Tiefe  :     210 mm

Gewicht:    11,0 kg

Verflüssiger-Einheit als Wärmepumpe
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-W24-CKP5

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Kältekreis umschaltbar für Wärme-
pumpenbetrieb, einschl. Kapillarrohr
für Heizbetrieb. Verflüssiger aus
Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminium-Lamellen.
Rollkolbenverdichter für besonders
leisen und energiesparenden Betrieb.
Schwingungsgedämpft. Laufruhiger
Axialventilator, direkt angetrieben,
elektronisch ausgewuchtet,
mit integriertem Wicklungsschutz.
Kältesystem werkseitig mit Sicher-
heitskältemittel R410A vorgefüllt,
Bördelanschlüsse 15,88 mm (5/8 ") und
6,35 mm (1/4 ").

Technische Daten
================
Leistungsaufnahme
- Kühlen            :        2.780 W
- Heizen            :        2.690 W
Betriebsstrom
- Kühlen            :         13,1 Amp.
- Heizen            :         12,9 Amp.
Anlaufstrom         :           60 Amp.
Anschlussspannung
(über Innengerät)   :     230 / 50 V/Hz
Schalldruckpegel
- Kühlen            :           60 dB(A)
- Heizen            :           61 dB(A)
Schallleistungspegel
- Kühlen            :           74 dB(A)
- Heizen            :           74 dB(A)
Energieeffizienzkl.
- Kühlen            :            E
- Heizen            :            D
Jährl. Energieverbr.
(500 h)	- Kühlen    :        1.390 kWh
        - Heizen    :        1.380 kWh 

Abmessungen
-----------
Höhe   :    685 mm
Breite :    800 mm
Tiefe  :    300 mm

Gewicht:   61,0 kg