Splitklima-Kastengerät, luftgekühlt,
für Kanalanschluss, mit Wärmepumpen-
schaltung, eigensicher nach DIN 8975
Teil 7, erfüllt die Anforderungen an
§ 7 der VBG 20
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W43-BD3P

Gerätebeschreibung
------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
innen und aussen mit abriebfester
Schall- und Wärmeisolierung
ausgekleidet. Saug- und druckseitig je
ein gebohrter Winkelrahmen für
Kanalanschluss vorgesehen. Zwei
besonders geräuscharme, direkt
angetriebene Radialventilatoren,
2-seitig saugend, statisch und
dynamisch ausgewuchtet. Motor mit
Wicklungsschutz. Korrosionsgeschützte
Kondensatwanne. Verdampfer aus
Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminium-Lamellen,
Vereisungsthermostat,
Flüssigkeitsverteiler und Kapillarrohr.

Langzeitfilter auf drei Seiten
herausnehmbar. Seitlich angebauter
Schaltkasten, komplett verdrahtet.
Selbstdiagnose-System über
Mikroprozessor mit LED-Anzeige.
Automatische Wiedereinschaltung nach
Stromausfall mit Memory-Funktion.

Elektronische Kabel-Fernbedienung für
Aufputzmontage (1,5 cm tief), komplett
verdrahtet, bedienungsfreundliche
Symboltechnik, LCD-Anzeigenfeld, mit
folgenden Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Heizbetrieb,
  Umluftbetrieb (3 Stufen), Entfeuchten
- Temperaturregelung
- Automatische Luftmengenanpassung
- 24-Stunden-Echtzeit-Schaltuhr für Ein-
  und Ausschaltung
- Prüfschalter für Selbstdiagnosesystem
  und Testlauf
- Integrierter Temperaturfühler,
  wahlweise verwendbar

Technische Daten
================
Kühlleistung     :          12.500 W
Heizleistung     :          14.000 W
Entfeuchtung     :             8,1 l/h
Luftmenge        :  1800/2100/2400 cbm/h
Externe stat. Pressung:    49 / 69 Pa
Stromversorgung  :        230 / 50 V/Hz
Steuerleitung    :               5 V DC
Schallpegel      :    39 / 41 / 43 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe   :         270 mm
Breite :  1500 + 100 mm
Tiefe  :         650 mm

Gewicht:          55 kg

Verflüssiger-Einheit
mit Kältemittel R 407 C
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-W43-BBP8

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Kältekreis umschaltbar für
Wärmpumpenbetrieb, einschl.
Kapillarrohr für Heizbetrieb. Zwei
extrem laufruhige, direkt angetriebene
Axialventilatoren, statisch und
dynamisch ausgewuchtet, fünfstufig,
Motoren mit Wicklungsschutz.
Elektronische Drehzahlanpassung für
problemlosen Betrieb bis -5 °C.
Scrollverdichter für besonders leisen
und energiesparenden Betrieb,
schwingungsgedämpft, mit integriertem
Wicklungsschutz. Selbstdiagnose-System über Mikroprozessor mit LED-Anzeige.
Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen:
Hochdruckschalter. Kältesystem
werkseitig mit Sicherheitskältemittel R407C vorgefüllt. Bördelanschlüsse
Saugleitung 19,05 mm (3/4 Zoll),
Flüssigkeitsleitung 9,52 mm (3/8 Zoll).

Technische Daten
================
Anschlussspannung   :   400/3+N/50 V/Hz
Luftmenge           :        5.700 cbm/h
Leistungsaufnahme
- Kühlen            :         4,49 kW 
- Heizen            :         4,66 kW
Betriebsstrom
- Kühlen            :          7,8 Amp.
- Heizen            :          8,0 Amp.
Anlaufstrom         :           58 Amp.
Schallpegel         :           56 dB(A)

Energieeffizienzkl. :            D
Jährl. Energieverbr.
(500 h) - Kühlen    :        2.245 kWh
        - Heizen    :        2.330 kWh
	
Abmessungen
-----------
Höhe   :  1.220 mm
Breite :    900 mm
Tiefe  :    320 mm

Gewicht:     97 kg