Wandklimagerät als Wärmepumpe in
Split-Ausführung, luftgekühlt, mit
Kältemittel R 410 A
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W9-CKP

komplett mit Infrarot-Fernbedienung,
Montagesatz, Echtzeit-Uhr und elektro-
statischen Filter, automatischen
Wiederanlauf nach Stromausfall sowie
Katechin- und Desodorisations-Filter.

Gerätebeschreibung
------------------
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem
Kunststoff. Luftansaug frontseitig
über die gesamte Verdampferbreite und
auf der Oberseite. Luftausblas im
unteren Geräteteil. Luftlenkautomatik
zur optimalen Zuluftverteilung im Raum
oder Luftführung individuell
einstellbar.

Reinigungsfähige Luftfilter, leicht
nach vorne herausnehmbar. Zusätz-
licher antibakteriell und antiviral
wirkender Katechin-Feinfilter sowie
dreifach desodorierender,
sonnenregenerierbarer Feinfilter.
Integrierter Lufterfrischer zur
Anreicherung des Raums mit negativen
Ionen.

Querstromventilator mehrstufig schalt-
bar für besonders geräuscharmen Be-
trieb. Direkt angetriebener Motor.
Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen.

Automatische Wiederaufnahme des zu-
letzt eingestellten Gerätebetriebs
nach Stromausfall. Elektronische
Regelung mit mikroprozessorge-
steuertem Betriebsablauf für optimalen
Klimakomfort. Schaltkontrolle über
drahtlose Infrarot-Fernbedienung
(Abstand bis 10 m) mit leicht
verständlichem LCD-Display für die
Einstellung folgender Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Heizbetrieb,
  Entfeuchten, Turbobetrieb, Flüster-
  betrieb (Absenkung des Schallpegels
  um 2 dB(A) bei niedriger Drehzahl,
  um 3 dB(A) bei anderen Drehzahlen),
  Automatikbetrieb
- Temperaturregelung
- automatische Zuluftlenkung
- Luftführungsarretierung
- Luftmengenanpassung
- automatischer Nachtbetrieb
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung

Technische Daten:
=================
Kühlleistung     :           2.900 Watt
Heizleistung     :           3.140 Watt
Luftmenge        : 408 / 498 / 594 cbm/h
Entfeuchtung     :             1,7 l/h
Leistungszahl (EER/COP)
- Kühlen         :            3,41
- Heizen         :            4,03
Schalldruckpegel (niedrig/hoch)
- Kühlen         :         26 / 36 dB(A)
- Heizen         :         26 / 39 dB(A)
Schallleistungspegel (hoch)
- Kühlen         :              49 dB(A)
- Heizen         :              52 dB(A)

Abmessungen
-----------
Höhe  :    275 mm
Breite:    799 mm
Tiefe :    210 mm

Gewicht:   9,0 kg

Verflüssiger-Einheit als Wärmepumpe
mit Kältemittel R 410 A
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-W9-CKP5

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Verflüssiger aus Kupferrohr mit
aufgepressten Aluminium-Lamellen.
Rollkolbenverdichter für besonders
leisen und energiesparenden Betrieb.
Schwingungsgedämpft. Laufruhiger
Axialventilator, direkt angetrieben,
elektronisch ausgewuchtet, mit
integriertem Wicklungsschutz.
Kältesystem werkseitig mit
Sicherheitskältemittel R410A
vorgefüllt, Bördelanschlüsse 9,52 mm
(3/8 ") und 6,35 mm (1/4 ").

Technische Daten
================
Leistungsaufnahme
- Kühlen            :         850 W
- Heizen            :         780 W
Betriebsstrom
- Kühlen            :         3,7 Amp.
- Heizen            :         3,5 Amp.
Anlaufstrom         :        15,9 Amp.
Anschlussspannung
(über Innengerät)   :    230 / 50 V/Hz
Schalldruckpegel
- Kühlen            :          48 dB(A)
- Heizen            :          49 dB(A)
Schallleistungspegel
- Kühlen            :          63 dB(A)
- Heizen            :          64 dB(A)
Energieeffizienzkl.
- Kühlen            :      	A
- Heizen            :           A
Jährl. Energieverbr.
(500 h)	- Kühlen    :         425 kWh
        - Heizen    :         390 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :   540 mm
Breite :   780 mm
Tiefe  :   289 mm

Gewicht:    33 kg