Dual-Multisplit-Aussengerät, inverter-
gesteuert mit Wärmepumpenschaltung,
mit Kältemittel R 410 A
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-2E15-CBPG

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen. Kälte-
kreis umschaltbar für Wärmpumpenbetrieb, mit Expansionsventilen. Verflüssiger aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-
Lamellen. Invertergesteuerter Scroll-
verdichter für besonders leisen und
energiesparenden Betrieb. Schwingungsge-
dämpft. Laufruhiger Axialventilator, direkt angetrieben, elektronisch ausgewuchtet, mit Transistormotor.
Kältesystem werkseitig mit Sicherheits-
kältemittel R410A vorgefüllt, je zwei Bördelanschlüsse 9,52 mm (3/8 ") und 6,35 mm (1/4 ").

Technische Daten
================
Anschlussspannung   :     230 / 50 V/Hz
Nenn-Leistungsaufnahme
- Kühlen            :        1.230 W
- Heizen            :        1.170 W
Leistungszahl (EER/COP)
- Kühlen            :	      3,66
- Heizen            :         4,62
Betriebsstrom
- Kühlen            :         5,75 Amp.
- Heizen            :         5,20 Amp.
Schalldruckpegel
- Kühlen            :           47 dB(A)
- Heizen            :           49 dB(A)
Schallleistungspegel 
- Kühlen            :           62 dB(A)
- Heizen            :           64 dB(A)

Energieeffizienzkl. :            A
Jährl. Energieverbr.
(500 h) - Kühlen    :          105 kWh
        - Heizen    :          835 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :       540 mm
Breite : 780 (+70) mm
Tiefe  :       289 mm

Gewicht:    38 kg