Dual-Multisplit-Aussengerät, inverter-
gesteuert mit Wärmepumpenschaltung,
mit Kältemittel R 410 A
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-2E18-CBPG

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Kältekreis umschaltbar für
Wärmpumpenbetrieb, mit
Expansionsventilen. Verflüssiger aus
Kupferrohr mit aufgepressten
Aluminium-Lamellen. Invertergesteuerter
Scrollverdichter für beson-ders leisen
und energiesparenden Betrieb.
Schwingungsgedämpft. Laufruhiger
Axialventilator, direkt angetrieben,
elektronisch ausgewuchtet, mit
Transistormotor. Kältesystem werkseitig
mit Sicherheitskältemittel R410A
vorgefüllt, je zwei Bördelanschlüsse
9,52 mm (3/8 ") und 6,35 mm (1/4 ").

Technische Daten
================
Anschlussspannung   :     230 / 50 V/Hz
Nenn-Leistungsaufnahme
- Kühlen            :        1.520 W
- Heizen            :        1.210 W
Leistungszahl (EER/COP)
- Kühlen            :	      3,42
- Heizen            :         4,63
Betriebsstrom
- Kühlen            :         7,10 Amp.
- Heizen            :         5,35 Amp.
Schalldruckpegel 
- Kühlen            :           49 dB(A)
- Heizen            :           51 dB(A)
Schallleistungspegel (Kühlen / Heizen):
- Kühlen            :           64 dB(A)
- Heizen            :           66 dB(A)

Energieeffizienzkl. :            A
Jährl. Energieverbr.
(500 h) - Kühlen    :          105 kWh
        - Heizen    :          860 kWh

Abmessungen
-----------
Höhe   :       540 mm
Breite : 780 (+70) mm
Tiefe  :       289 mm

Gewicht:    38 kg