Multisplit-Klimasystem, luftgekühlt, invertergesteuert, mit Wärmepumpenschaltung, für Boden-
und Deckenmontage, R410A
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-ME10DTEG

Gerätebeschreibung
---------------------------
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Luftansaug frontseitig über die gesamte Gerätebreite. Luftausblas bei Bodenmontage nach oben bzw. bei Deckenmontage nach vorne. Luftlenkautomatik zur optimalen Zuluftverteilung im Raum, mehrstufig einstellbar.

Reinigungsfähige Luftfilter, leicht herausnehmbar. Querstromventilator mehrstufig schaltbar für besonders geräuscharmen Betrieb. Direkt angetriebener Motor mit Wicklungsschutz. 

Verdampfer aus CU-Rohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Elektronische  Regelung m. mikroprozessorgesteuertem 

Betriebsablauf für optimalen Klimakomfort. Mikroprozessorgesteuertes Selbstdiagnose-System mit Anzeige von Fehlercodes auf dem Fernbedienungsdisplay. 

Drahtlose Fernbedienung mit bedienungsfreundlicher Symboltechnik auf LCD-Anzeigenfeld, für folgende Funktionen:
 
-Ein/Aus, Kühlbetrieb, Entfeuchtungsbetrieb, Heizbetrieb, Automatikbetrieb
-Turbobetrieb
-Flüsterbetrieb (Absenkung des Schall pegels um 3 dB(A))
-Temperaturregelung
-Automatische Zuluftlenkung
-24-Stunden-Echtzeitschaltuhr mit Timer  für zeitgesteuertes Ein- und Ausschalten
-Luftführungsarretierung
-Luftmengenanpassung
-Prüftaste für Selbstdiagnosesystem 

Technische Daten
==============
Nenn-Kühlleistung:  2.800 W
Anschlußspannung: 230/50 V/Hz
Luftmenge: 558 cbm/h
Schalldruckpegel: 31/39 dB(A)

Abmessungen
----------------------
Höhe:  540 mm
Breite: 1.028 mm
Tiefe: 200 mm
Gewicht: 17,0 kg