Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic-Splitklimagerät, luftgekühlt, Invertergerät mit Wärmepumpenschaltung, für Wandmontage, R410A

Modell: CS-E15HKEA/CU-E15HKEA

Innengerät
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Luftansaug auf der Oberseite. Luftausblas im unteren Geräteteil. Vertikale und horizontale Luftlenkautomatik zur optimalen Zuluftverteilung im Raum oder Luftführung individuell einstellbar. Reinigungsfähige Grobstaubfilter, leicht nach vorne herausnehmbar. Zusätzlicher SUPER alleru-buster-Feinfilter mit anti-allergener, anti-viraler und anti-bakterieller Wirkung sowie Ultraschall-Generator für eine verbesserte Partikelabscheidung. Integrierter Lufterfrischer zur Anreicherung des Raums mit negativen Ionen. Querstromventilator mehrstufig schaltbar für besonders geräuscharmen Betrieb. Direkt angetriebener Motor. Verdampfer aus CU-Rohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Automatische Wiederaufnahme des zuletzt eingestellten Gerätebetriebs nach Stromausfall. Elektronische Regelung mit mikroprozessorgesteuertem Betriebsablauf für optimalen Klimakomfort. Selbstdiagnose für eine vereinfachte Störungssuche. Schaltkontrolle über drahtlose Infrarot-Fernbedienung (Abstand bis 10 m) mit leicht verständlichem LCD-Display für die Einstellung folgender Funktionen:
-	Ein/Aus, Kühlbetrieb, Heizbetrieb, Entfeuchten, Automatikbetrieb
-	Flüsterbetrieb (Absenkung des Schallpegels um 3 dB(A) bei allen Drehzahlen)
-	Turbobetrieb für schnelles Heizen/Kühlen
-	Temperaturregelung
-	automatische Zuluftlenkung (vertikal und horizontal)
-	Luftführungsarretierung
-	Luftmengenanpassung
-	24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für Ein- und Ausschaltung

Technische Daten Innengerät:
Nenn-Kühlleistung (Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemp. 35 °C):	4400	W
Nenn-Heizleistung (Raum 20 °C (ttr), Außentemp. 7/6 °C (ttr/tf)):	5500	W
Luftmenge (niedrig/mittel/hoch):	444 / 552 / 660	m3/h
Entfeuchtung:	2,4	l/h
Nenn-Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen):	1,37 / 1,57	kW
Nenn-Leistungszahl Kühlen / Heizen (EER/COP):	3,21 / 3,50
Energieeffizienzklasse (Kühlen / Heizen):	A / B
Durchschnittlicher Jahresenergieverbrauch (500 Std.)	685	kWh
Nenn-Betriebsstrom (Kühlen / Heizen):	6,3 / 7,1	A
Anschlussspannung (über Außengerät):	230 / 50	V/Hz
Schalldruckpegel	(Flüster/niedrig/hoch, Kühlen):	29 / 32 / 43	dB(A)
	(Flüster/niedrig/hoch, Heizen):	32 / 35 / 43	dB(A)
Schallleistungspegel	(hoch, Kühlen/Heizen):	54 / 54	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	280 x 799 x 183	mm
Gewicht:	9,0	kg

Außengerät
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen. Verflüssiger aus CU-Rohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Extrem laufruhiger, direkt angetriebener Axialventilator, DC-Motor, elektronisch ausgewuchtet. Elektronische Drehzahlanpassung für problemlosen Betrieb bis –15 °C. Scrollkompressor für besonders leisen und energiesparenden Betrieb. Kompressormotor frequenzgeregelt, schwingungsgedämpft. Ölsumpfheizung. Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt, Bördelanschlüsse 12,7 mm (1/2") und 6,35 mm (1/4").

Technische Daten Außengerät:
Anschlussspannung:	230 / 50	V/Hz
Schalldruckpegel(Kühlen / Heizen):	46 / 46	dB(A)
Schallleistungspegel (Kühlen / Heizen):	59 / 59	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	750 / 875 / 345	mm
Gewicht:	48	kg