Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic FS-Multi 4-Wege Kassetteneinbaugerät 

Modell: S-63UA1E5

Innengerät (S-63UA1E5)
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend ausgekleidet. Besonders geräuscharmer, direkt angetriebener 3D-Turboventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, Motor mit Wicklungsschutz. Luftausblasöffnungen in 4 Richtungen, Steuerung der Luftströmung über motorgetriebene Luftlenklamellen, manuelle oder automatische Luftmengen-Regulierung in Abhängigkeit von der Raumtemperatur. Verdampfer aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen mit elektronischen Expansionsventil, Kondensatablauf-system mit eingebauter Hebepumpe und Sicherheitsschwimmerschalter in Kunststoff-Auffangwanne. Anschlussöffnungen für Frischluft und zur Weiterführung der Zuluft über kurze Kanäle werkseitig vorgesehen. Luftansauggitter nach unten klappbar, mit leicht herausnehmbarem, reinigungsfähigem Langzeit-Luftfilter. Selbstdiagnose-System über Mikroprozessor. Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall mit Memory-Funktion. 

Innengerät  für den Anschluss an ein Panasonic FS Multi (VRF) Außengerät.

Zubehör(Nicht im Standartlieferumfang enthalten)
-	Kabelfernbedienung CZ-RT1
-	Infrarotfernbedienung (für Wärmepumpe) CZ-RWS1
-	Infrarotfernbedienung (für Nur Kühlen Modelle) CZ-RWC1
-	Infrarot-Empfänger für Kassetten des Types UA mit 7 Segmentanzeige
-	Kühlen/Heizen-Wahlschalter
-	Abzweig CZ-P155BK1
-	Störmeldeplatine CZ-TA31P

Technische Daten Innengerät:
Nenn-Kühlleistung (Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außen 35 °C):	6300	W
Nenn-Heizleistung (Raum 20 °C (ttr), Außen 7/6 °C (ttr/tf)):	7100	W
Leistungsaufnahme (Kühlen/Heizen):	0,11/0,11	kW
Schalldruckpegel (niedrig/hoch):	35/ 41	dB(A)
Abmessungen Gerät (H x B x T):	246 x 840 x 840	mm
Abmessungen Blende (H x B x T):	45 x 950 x 950	mm
Gewicht (Gerät + Blende):	26 + 4,5	kg
Leitungsdurchmesser(Flüssig/Gas):                                                                               6,35/12,70 mm