Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic-FS Multi Splitklimagerät, Etherea-Design, Weiß, für Wandmontage

Modell: S-63K1AE5

Innengerät
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit weißer Frontabdeckung. Luftansaug auf der
Oberseite. Luftausblas im unteren Geräteteil. Vertikale Luftlenkautomatik zur optimalen Zuluftverteilung im Raum oder Luftführung vertikal und horizontal individuell einstellbar. Mit reinigungsfähigem, feinmaschigem Luftfilter über die gesamte Verdampferoberfläche. Querstromventilator mehrstufig schaltbar für besonders geräuscharmen Betrieb. Direkt angetriebener Motor. Verdampfer aus CU-Rohr mit aufgepressten Aluminium- Lamellen. Ausführung mit elektronischem Expansionsventil. Automatische Wiederaufnahme des zuletzt eingestellten Gerätebetriebs nach Stromausfall. Elektronische Regelung mit mikroprozessorgesteuertem Betriebsablauf für optimalen Klimakomfort. Selbstdiagnose über sieben Segmentanzeige für Störungssuche und Empfänger für optionale Infrarotfernbedienung im Gehäuse integriert.

Innengerät geeignet für den Anschluss an ein Panasonic FS Multi (VRF) Außengerät.

Zubehör(Nicht im Standartlieferumfang enthalten)
-	Kabelfernbedienung CZ-RT1
-	Infrarotfernbedienung (für Wärmepumpe) CZ-RWS1
-	Infrarotfernbedienung (für Nur Kühlen Modelle) CZ-RWC1
-	Kühlen/Heizen-Wahlschalter
-	Abzweig CZ-P155BK1
-	Störmeldeplatine CZ-TA31P

Technische Daten Innengerät:
Nenn-Kühlleistung (Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemp. 35/24 °C):	6300	W
Nenn-Heizleistung (Raum 20 °C (ttr), Außentemp. 7/6 °C (ttr/tf)):	7100	W
Nenn-Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen):	0,05 / 0,05	kW
Schalldruckpegel	(niedrig/hoch,):	39/46	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	290 x 1070 x 235	mm
Gewicht:                                                                                                                                12,0   	kg