Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic-Splitklimagerät, luftgekühlt, Invertergerät mit Wärmepumpenschaltung, für Wandmontage, R410A

Modell: CS-RE24NKE/CU-RE24NKE

Innengerät
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Luftansaug auf der Oberseite. Luftausblas im unteren Geräteteil. Vertikale Luftlenkautomatik zur optimalen Zuluftverteilung im Raum oder Luftführung vertikal und horizontal individuell einstellbar. Reinigungsfähige Grobstaubfilter, leicht nach vorne herausnehmbar. Zusätzlicher SUPER alleru-buster-Feinfilter mit anti-allergener, anti-viraler und anti-bakterieller Wirkung und 10 Jahren Nutzungsdauer. Querstromventilator mehrstufig schaltbar für besonders geräuscharmen Betrieb. Direkt angetriebener Motor. Verdampfer aus CU-Rohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Automatische Wiederaufnahme des zuletzt eingestellten Gerätebetriebs nach Stromausfall. Elektronische Regelung mit mikroprozessorgesteuertem Betriebsablauf für optimalen Klimakomfort. Selbstdiagnose für eine vereinfachte Störungssuche. Schaltkontrolle über drahtlose Infrarot-Fernbedienung (Abstand bis 10 m) mit leicht verständlichem LCD-Display für die Einstellung folgender Funktionen:
-	Ein/Aus, Kühlbetrieb, Heizbetrieb, Entfeuchten, Automatikbetrieb
-	Temperaturregelung
-	individuelle Luftführung (vertikal und horizontal)
-	Luftführungsarretierung
-	Luftmengenanpassung
-	automatischer Nachtbetrieb
-	24-Stunden-Ein- und Ausschalt-Timer

Technische Daten Innengerät:
Nenn-Kühlleistung (Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemp. 35 °C):	6800	W
Nenn-Heizleistung (Raum 20 °C (ttr), Außentemp. 7/6 °C (ttr/tf)):	8600	W
Luftmenge (niedrig//hoch):	1104 / 1170	m3/h
Entfeuchtung:	3,9	l/h
Nenn-Leistungsaufnahme (Kühlen / Heizen):	2,12 / 2,66	kW
Leistungszahl Kühlen / Heizen (EER/COP):	3,21 / 3,23
Energieeffizienzklasse (Kühlen / Heizen):	A / C
Durchschnittlicher Jahresenergieverbrauch (500 Std.)	1060	kWh
Betriebsstrom (Kühlen / Heizen):	12,1 / 14,6	A
Anschlussspannung (über Außengerät):	230 / 50	V/Hz
Schalldruckpegel	(Flüster/niedrig/hoch, Kühlen):	- / 38 / 47	dB(A)
	(Flüster/niedrig/hoch, Heizen):	- / 38 / 47	dB(A)
Schallleistungspegel	(hoch, Kühlen/Heizen):	63 / 63	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	290 x 1.070 x 240	mm
Gewicht:	12,0	kg

Außengerät
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen. Kältekreis umschaltbar für Wärmepumpenbetrieb. Verflüssiger aus CU-Rohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Rollkolbenkompressor für besonders leisen und energiesparenden Betrieb. Kompressormotor frequenzgeregelt. Schwingungsgedämpft. Laufruhiger Axialventilator, direkt angetrieben, elektronisch ausgewuchtet, mit integriertem Wicklungsschutz. Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt, maximale Leitungslänge bis 20 m, Bördelanschlüsse 15,88 mm (5/8“) und 6,35 mm (1/4“).

Technische Daten Außengerät:
Anschlussspannung:	230 / 50	V/Hz
Schalldruckpegel (Kühlen / Heizen):	52 / 52	dB(A)
Schallleistungspegel (Kühlen / Heizen):	66 / 66	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	695 x 875 x 320	mm
Gewicht:	65	kg