Multisplit-Kastenklimagerät, für Kanalanschluß,
mit Wärmepumpenschaltung
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-ME10-CD3P

Gerätebeschreibung
-------------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, innen und 
außen mit abriebfester Schall- und Wärmeisolierung 
ausgekleidet. Saug- und druckseitig je ein gebohrter 
Winkelrahmen für Kanalanschluß vorgesehen. 

Geräuscharmer, direkt angetriebener Radialventilator,
 2-seitig saugend, statisch und dynamisch ausgewuchtet.

Motor mit Wicklungsschutz.  Verdampfer aus Kupferrohr
mit aufgepreßten Aluminium-Lamellen, Kondensatab-
laufsystem mit eingebauter Hebepumpe und Sicherheits-
schwimmerschalter in Kunststoff-Auffangwanne.
Seitlich angebauter Schaltkasten, komplett verdrahtet.

Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall mit 
Memory-Funktion.

Schaltkontrolle über drahtlose Infrarot-Fernbedienung
(Abstand bis 8 m) mit leicht verständlichem LCD-Display
für die Einstellung folgender Funktionen:
 
- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Heizbetrieb, Umluftbetrieb 
  (3 Stufen), Entfeuchten, Turbobetrieb, Flüsterbetrieb
  Automatikbetrieb
- Temperaturregelung
- Luftführungsarretierung
- Luftmengenanpassung
- automatischer Nachtbetrieb
- 24-Stunden-Echtzeit-Schaltuhr für Ein- und Ausschaltung

Technische Daten
==============
Kühlleistung          :             2.800 Watt
Stromversorgung  :         230 / 50 V/Hz
Schalldruckpegel  
- Kühlen                :          43 / 32 dB(A)
- Heizen                :          47 / 32 dB(A)
Schallleistungspegel
- Kühlen                :          56 / 45 dB(A)
- Heizen                :          60 / 45 dB(A)
Ventilatorleistung  :                   30 W

Abmessungen
--------------------
Höhe  :             235 mm
Breite :              750 mm
Tiefe  :              370 mm

Gewicht:          16,5 kg