Multisplit-Kassettenklimagerät mit Wärmepumpen-
schaltung
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-ME12-CB1P

Gerätebeschreibung
-------------------------
Gehäuse schalldämmend ausgekleidet. Geräuscharmer, 
direkt angetriebener Tangentialventilator, statisch und 
dynamisch ausgewuchtet, Motor mit Wicklungsschutz. 

Luftausblasöffnung in eine Richtung, Steuerung der 
Luftströmung über motorgetriebene Luftlenklammelle, 
manuelle oder automatische Luftmengen-Regulierung 
in Abhängigkeit von der Raumtemperatur.

Verdampfer aus Kupferrohr mit aufgepreßten 
Aluminium-Lamellen, Kondensatablaufsystem mit 
eingebauter Hebepumpe und Sicherheitsschwimmer-
schalter in Kunststoff-Auffangwanne.

Luftansauggitter nach unten klappbar, mit leicht heraus-
nehmbarem, reinigungsfähigem Langzeit-Luftfilter.

Elektronische Regelung mit mikroprozessorgesteuertem
Betriebsablauf für optimalen Klimakomfort. Selbstdiagnose
System über Mikroprozessor mit Fehlercode-Anzeige und
Memory-Funktion.

Schaltkontrolle über drahtlose Infrarot-Fernbedienung 
(Abstand 8 m) mit leicht verständlichem LCD-Display
für die Einstellung folgender Funtktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb, Entfeuchten
  Turbobetrieb, Flüsterbetrieb, Automatikbetrieb
- Temperaturregelung
- Automatische Zuluftlenkung
- Luftführungsarretierung
- Luftmengenanpassung
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für Ein- und Ausschaltung

Technische Daten
==============
Kühlleistung            :                  3.200 Watt
Stromversorgung    :              230 / 50 V/Hz
Schalldruckpegel  :                 32 / 41 dB(A)
Luftmenge:                                   576 cbm/h

Abmessungen
===========
Höhe  :    185 mm
Breite :    770 mm
Tiefe  :    360 mm

Gewicht:  9,8 kg