Split-Klimagerät als Boden-/Deckenmodell in Wärmepumpenausführung
Fabrikat: Panasonic 
Type    : CS-W12-CTP

Gerätebeschreibung
-------------------------------
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Luftansaug frontseitig über die gesamte Gerätebreite. Luftausblas bei Bodenmontage nach oben bzw. bei Deckenmontage nach vorne. Luftlenkautomatik zur optimalen Zuluftverteilung im Raum, mehrstufig einstellbar. Reinigungsfähige Luftfilter, leicht herausnehmbar.

Querstromventilator mehrstufig schaltbar für besonders geräuscharmen Betrieb. Direkt angetriebener Motor mit Wicklungsschutz. Verdampfer aus CU-Rohr mit aufgepreßten Aluminium-Lamellen.

Elektronische Regelung mit mikroprozessorgesteuertem Betriebsablauf für optimalen Klimakomfort.

Schaltkontrolle über drahtlose Infrarot-Fernbedienung (Abstand bis 10 m) mit leicht verständlichem LCD-Display für die Einstellung folgender Funktionen:

-Ein/Aus, Kühlbetrieb, Heizbetrieb, Entfeuchten, Automatik
-Temperaturregelung
-automatische Zuluftlenkung
-Luftführungsarretierung
-Luftmengenanpassung im Automatikbetrieb
-automatischer Nachtbetrieb
-12-Stunden-Zeitschaltuhr für Ein- und Ausschaltung

Technische Daten
==============
Kühlleistung            :           3.600 Watt
Heizleistung            :           3.950 Watt
Luftmenge              : 450/534/582 cbm/h
Entfeuchtung          :               2,1 l/h
Leistungszahl (EER): k          3,13
Leistungszahl (EER): h          3,35
Energieeffizienzkl.  :  k              B
Energieeffizienzkl.  :  h              C
Jährl. Energieverbr.
(500 h)                  :               575 kWh
Betriebsstrom k     :               5,1 Amp.
Betriebsstrom h     :               5,3 Amp.
Anschlussspannung:        230 / 50 V/Hz
Schallpegel    k       :          33 / 39 dB(A)
Schallpegel    h       :          33 / 39 dB(A)
Schallleistungspegel: k             52 dB(A)
Schallleistungspegel: h             52 dB(A)

Abmessungen
===========
Höhe  :    540 mm
Breite : 1.028 mm
Tiefe  :    200 mm

Gewicht:   18 kg