Wandklimagerät in Split-Ausführung,
luftgekühlt mit Kältemittel R 410 A
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-V12-BKP

Gerätebeschreibung
------------------
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem
Kunststoff. Luftansaug frontseitig
über die gesamte Verdampferbreite und
auf der Oberseite. Luftausblas im
unteren Geräteteil. Luftlenkautomatik
zur optimalen Zuluftverteilung im Raum
oder Luftführung individuell einstell-
bar.

Reinigungsfähige Luftfilter, leicht
nach vorne herausnehmbar. Zusätzlicher
antibakteriell und antiviral wirkender
Katechin-Feinfilter sowie
desodorierender, sonnenregenerierbarer
Feinfilter.

Querstromventilator mehrstufig schalt-
bar bür besonders geräuscharmen
Betrieb. Direkt angetriebener Motor.
Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen. Auto-
matische Wiederaufnahme des zuletzt
eingestellten Gerätebetriebs nach
Stromausfall. Elektronische Regelung
mit mikroprozessorgesteuertem Betriebs-
ablauf für optimalen Klimakomfort.
Schaltkontrolle über drahtlose
Infrarot-Fernbedienung (Abstand bis
10 m) mit leicht verständlichem LCD-
Display für die Einstellung folgender
Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb,
  Entfeuchten, Turbobetrieb, Energie-
  sparbetrieb, Automatik
- Temperaturregelung
- automatische Zuluftlenkung
- Luftführungsarretierung
- Luftmengenanpassung
- automatischer Nachtbetrieb
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung

Technische Daten
================
Kühlleistung   :         3.700 Watt
Luftleistung   : 438/ 522/ 612 cbm/h
Schallpegel    :       29/  39 dB(A)
Entfeuchtung   :           2,2 l/h
Stromart       :           230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :   275 mm
Breite :   799 mm
Tiefe  :   210 mm

Gewicht:     9 kg

Verflüssiger-Einheit
mit Kältemittel R 410 A
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-V12-BKP5

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Verflüssiger aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen. Roll-
kolbenverdichter für besonders leisen
und energiesparenden Betrieb.
Schwingungsgedämpft. Laufruhiger Axial-
ventilator, direkt angetrieben, elek-
tronisch ausgewuchtet, mit inter-
griertem Wicklungsschutz. Kältesystem
werkseitig mit Sicherheitskältemittel
R410A vorgefüllt, Bördelanschlüsse
12,7 mm (1/2") und 6,35 mm (1/4").

Technische Daten
================
Kühlleistung   :         3.700 Watt
Schallpegel    :            49 dB(A)
Leistungsaufn. :         1.080 Watt
Betriebsstrom  :           4,8 Amp.
Anlaufstrom    :          17,8 Amp.
Stromart       :           230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :   540 mm
Breite :   780 mm
Tiefe  :   289 mm

Gewicht:    33 kg