Wandklimagerät in Split-Ausführung,
luftgekühlt mit Kältemittel R 407 C
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-V18-BKP

komplett mit Infrarot-Fernbedienung,
Montagesatz, Echtzeit-Uhr und elektro-
statischen Filter, automatischen
Wiederanlauf nach Stromausfall sowie
Katechin-/Sonnenregenerierbarer Filter

Gerätebeschreibung
------------------
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem
Kunststoff. Luftansaug frontseitig
über die gesamte Verdampferbreite und
auf der Oberseite. Luftausblas im
unteren Geräteteil. Luftlenkautomatik
zur optimalen Zuluftverteilung im Raum
oder Luftführung individuell einstell-
bar.

Reinigungsfähiger Luftfilter, leicht
nach vorne herausnehmbar. Zusätzlicher
antibakteriell und antiviral wirkender
Katechin-Feinfilter sowie deso-
dorierender, sonnenregenerierbarer
Feinfilter.

Querstromventilator mehrstufig schalt-
bar für besonders geräuscharmen
Betrieb. Direkt angetriebener Motor.
Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen. Auto-
matische Wiederaufnahme des zuletzt
eingestellten Gerätebetriebs nach
Stromausfall. Elektronische Regelung
mit mikroprozessorgesteuertem Betriebs-
ablauf für optimalen Klimakomfort.
Schaltkontrolle über drahtlose
Infrarot-Fernbedienung (Abstand bis
10 m) mit leicht verständlichem LCD-
Display für die Einstellung folgender
Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb,
  Entfeuchten, Turbobetrieb, Energie-
  sparbetrieb, Automatik
- Temperaturregelung
- automatische Zuluftlenkung
- Luftführungsarretierung
- Luftmengenanpassung
- automatischer Nachtbetrieb
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung

Technische Daten
================
Kühlleistung   :         5.700 Watt
Luftleistung   :           894 cbm/h
Schallpegel    :       37/  42 dB(A)
Entfeuchtung   :           3,1 l/h
Stromart       :           230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :   275 mm
Breite :   998 mm
Tiefe  :   210 mm

Gewicht:    11 kg

Verflüssiger-Einheit
mit Kältemittel R 407 C
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-V18-BKP5

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Verflüssiger aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen. Roll-
kolbenverdichter für besonders leisen
und energiesparenden Betrieb.
Schwingungsgedämpft. Laufruhiger
Axialventilator, direkt angetrieben,
elektronisch ausgewuchtet, mit
integriertem Wicklungsschutz. Kälte-
system werkseitig mit Sicherheits-
kältemittel R407C vorgefüllt, Bördel-
anschlüsse 12,7 mm (1/2") und 6,35 mm
(1/4").

Technische Daten
================
Kühlleistung   :         5.700 Watt
Schallpegel    :            55 dB(A)
Leistungsaufn. :         2.220 Watt
Betriebsstrom  :          10,6 Amp.
Anlaufstrom    :            55 Amp.
Stromart       :           230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :   685 mm
Breite :   800 mm
Tiefe  :   300 mm

Gewicht:    56 kg