Wandklimagerät in Split-Ausführung
luftgekühlt, mit Kältemittel R 407 C
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-V24-BKP

komplett mit Infrarot-Fernbedienung,
Montagesatz, Echtzeit-Uhr und elektro-
statischen Filter, automatischen
Wiederanlauf nach Stromausfall sowie
Katechin-/Aktivkohle-Filter

Gerätebeschreibung
------------------
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem
Kunststoff. Luftansaug frontseitig
über die gesamte Verdampferbreite.
Luftausblas im unteren Geräteteil.
Luftlenkautomatik zur optimalen
Zuluftverteilung im Raum oder Luft-
führung individuell einstellbar.

Reinigungsfähige Luftfilter, leicht
nach vorne herausnehmbar. Zusätz-
licher elektrostatisch wirkender
Filter, der Partikel von 0,01 Mikro-
meter Grösse aus dem Luftstrom ab-
sorbiert und durch eine Katechin-
beschichtung antibakteriell sowie
durch eine Aktivkohlebeschichtung
desodorierend wirkt.

Querstromventilator mehrstufig schalt-
bar für besonders geräuscharmen Be-
trieb. Direkt angetriebener Motor.
Verdampfer aus Cu-Rohr mit
aufgepressten Aluminium-Lamellen.

Automatische Wiederaufnahme des zuletzt
eingestellten Gerätebetriebs nach Strom-
ausfall.

Elektronische Regelung mit mikropro-
zessorgesteuertem Betriebsablauf für
optimalen Klimakomfort. Schaltkontrolle
über drahtlose Infrarot-Fernbedienung
(Abstand bis 10 m) mit leicht verständ-
lichem LCD-Display für die Einstellung
folgender Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb,
  mildes Trocknen, Turbobetrieb,
  Energiesparbetrieb, Automatik
- Temperaturregelung
- automatische Zuluftlenkung
- Luftführungsarretierung
- Luftmengenanpassung
- automatischer Nachtbetrieb
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung

Technische Daten
================
Kühlleistung   :         7.030 Watt
Luftleistung   :         1.014 cbm/h
Schallpegel    :       40 / 46 dB(A)
Entfeuchtung   :           4,0 l/h
Stromart       :           230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :   275 mm
Breite :   998 mm
Tiefe  :   210 mm

Gewicht:    11 kg

Verflüssiger-Einheit
mit Kältemittel R 407 C
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-V24-BKP5

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Verflüssiger aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen. Roll-
kolbenverdichter für besonders leisen
und energiesparenden Betrieb.
Schwingungsgedämpft. Laufruhiger
Axialventilator, direkt angetrieben,
elektronisch ausgewuchtet, mit
integriertem Wicklungsschutz. Kälte-
system werkseitig mit Sicherheits-
kältemittel R407C vorgefüllt, Bördel-
anschlüsse 15,88 mm (5/8") und 6,35 mm
(1/4").

Technische Daten
================
Kühlleistung   :         7.030 Watt
Schallpegel    :            60 dB(A)
Leistungsaufn. :         2.800 Watt
Betriebsstrom  :          13,2 Amp.
Anlaufstrom    :            56 Amp.
Stromart       :           230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :   685 mm
Breite :   800 mm
Tiefe  :   300 mm

Gewicht:    59 kg