Wandklimagerät in Split-Ausführung,
luftgekühlt mit Kältemittel R 407 C
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-V28-BKP

komplett mit Infrarot-Fernbedienung,
Montagesatz, Echtzeit-Uhr und elektro-
statischen Filter, automatischer
Wiederanlauf nach Stromausfall sowie
Katechin-/Sonnenregenierbarer Filter.

Gerätebeschreibung
------------------
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem
Kunststoff. Luftansaug frontseitig
über die gesamte Verdampferbreite und
auf der Oberseite. Luftausblas im
unteren Geräteteil. Luftlenkautomatik
zur optimalen Zuluftverteilung im Raum
oder Luftführung individuell einstell-
bar.

Reinigungsfähige Luftfilter, leicht
nach vorne herausnehmbar. Zusätzlicher
antibakteriell und antiviral wirkender
Katechin-Feinfilter sowie deso-
dorierender, sonnenregenerierbarer
Feinfilter.

Querstromventilator mehrstufig schalt-
bar für besonders geräuscharmen
Betrieb. Direkt angetriebener Motor.
Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen. Auto-
matische Wiederaufnahme des zuletzt
eingestellten Gerätebetriebs nach
Stromausfall. Elektronische Regelung
mit mikroprozessorgesteuertem
Betriebsablauf für optimalen Klima-
komfort. Schaltkontrolle über draht-
lose Infrarot-Fernbedienung (Abstand
bis 10 m) mit leicht verständlichem
LCD-Display für die Einstellung
folgender Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb,
  Entfeuchten, Turbobetrieb, Energie-
  sparbetrieb, Automatik
- Temperaturregelung
- automatische Zuluftlenkung
- Luftführungsarretierung
- Luftmengenanpassung
- automatischer Nachtbetrieb
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung

Technische Daten
================
Kühlleistung   :         7.900 Watt
Luftleistung   :         1.080 cbm/h
Schallpegel    :       44/  48 dB(A)
Entfeuchtung   :           3,5 l/h
Stromart       :           230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :   370 mm
Breite : 1.220 mm
Tiefe  :   220 mm

Gewicht:    18 kg

Verflüssiger-Einheit
mit Kältemittel R 407 C
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-V28-BKP5

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen. Ver-
flüssiger aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen. Scroll-
verdichter für besonders leisen und
energiesparenden Betrieb. Schwingungs-
gedämpft. Laufruhiger Axialventilator,
direkt angetrieben, elektronisch aus-
gewuchtet, mit integriertem Wicklungs-
schutz. Kältesystem werkseitig mit
Sicherheitskältemittel R407C vorge-
füllt, Bördelanschlüsse 15,9 mm (5/8")
und 6,35 mm (1/4").

Technische Daten
================
Kühlleistung   :         7.900 Watt
Schallpegel    :       55 / 63 dB(A)
Leistungsaufn. :         2.980 Watt
Betriebsstrom  :          14,0 Amp.
Anlaufstrom    :            82 Amp.
Stromart       :           230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :   685 mm
Breite :   880 mm
Tiefe  :   345 mm

Gewicht:    66 kg