Wandklimagerät in Split-Ausführung,
luftgekühlt mit Kältemittel R 410 A
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-V9-BKP

Gerätebeschreibung
------------------
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem
Kunststoff. Luftansaug frontseitig
über die gesamte Verdampferbreite und
auf der Oberseite. Luftausblas im
unteren Geräteteil. Luftlenkautomatik
zur optimalen Zuluftverteilung im Raum
oder Luftführung individuell einstell-
bar.

Reinigungsfähige Luftfilter, leicht
nach vorne herausnehmbar. Zusätzlicher
antibakteriell und antiviral wirkender
Katechin-Feinfilter sowie deso-
dorierender, sonnenregenierbarer Fein-
filter.

Querstromventilator mehrstufig schalt-
bar für besonders geräuscharmen
Betrieb. Direkt angetriebener Motor.
Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen. Auto-
matische Wiederaufnahme des zuletzt
eingestellten Gerätebetriebs nach
Stromausfall. Elektronische Regelung
mit mikroprozessorgesteuertem
Betriebsablauf für optimalen Klima-
komfort. Schaltkontrolle über draht-
lose Infrarot-Fernbedienung (Abstand
bis 10 m) mit leicht verständlichem
LCD-Display für die Einstellung
folgender Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb,
  Entfeuchten, Turbobetrieb, Energie-
  sparbetrieb, Automatik
- Temperaturregelung
- automatische Zuluftlenkung
- Luftführungsarretierung
- Luftmengenanpassung
- automatischer Nachtbetrieb
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung

Technische Daten
================
Kühlleistung   :         3.020 Watt
Luftleistung   : 408/ 480/ 594 cbm/h
Schallpegel    :       26/  35 dB(A)
Entfeuchtung   :           1,7 l/h
Stromart       :           230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :   275 mm
Breite :   799 mm
Tiefe  :   210 mm

Gewicht:     9 kg

Verflüssiger-Einheit
mit Kältemittel R 410 A
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-V9-BKP5

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Verflüssiger aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen. Roll-
kolbenverdichter für besonders leisen
und energiesparenden Betrieb.
Schwingungsgedämpft. Laufruhiger Axial-
ventilator, direkt angetrieben,
elektronisch ausgewuchtet, mit
integriertem Wicklungsschutz. Kälte-
system werkseitig mit Sicherheits-
kältemittel R410A vorgefüllt, Bördel-
anschlüsse 9,52 mm (3/8") und 6,35 mm
(1/4").

Technische Daten
================
Kühlleistung   :         3.020 Watt
Schallpegel    :            48 dB(A)
Leistungsaufn. :           830 Watt
Betriebsstrom  :           3,7 Amp.
Anlaufstrom    :          15,9 Amp.
Stromart       :           230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :   540 mm
Breite :   780 mm
Tiefe  :   289 mm

Gewicht:    32 kg