Wandklimagerät als Wärmepumpe in
Split-Ausführung, luftgekühlt,
mit Kältemittel R 410 A
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W12-BKP

Gerätebeschreibung
------------------
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem
Kunststoff. Luftansaug frontseitig
über die gesamte Verdampferbreite und
auf der Oberseite. Luftausblas im
unteren Geräteteil. Luftlenkautomatik
zur optimalen Zuluftverteilung im Raum
oder Luftführung individuell einstell-
bar.

Reinigungsfähige Luftfilter, leicht
nach vorne herausnehmbar. Zusätzlicher
antibakteriell und antiviral wirkender
Katechin-Feinfilter sowie
desodorierender, sonnenregenerierbarer
Feinfilter.

Querstromventilator mehrstufig schalt-
bar für besonders geräuscharmen
Betrieb. Direkt angetriebener Motor.
Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen.

Automatische Wiederaufnahme des
zuletzt eingestellten Gerätebetriebs
nach Stromausfall. Elektronische
Regelung mit mikroprozessorgesteuertem
Betriebsablauf für optimalen Klima-
komfort. Schaltkontrolle über draht-
lose Infrarot-Fernbedienung (Abstand
bis 10 m) mit leicht verständlichem
LCD-Display für die Einstellung
folgender Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Heizbetrieb,
  Entfeuchten, Turbobetrieb, Energie-
  sparbetrieb, Automatik
- Temperaturregelung
- automatische Zuluftlenkung
- Luftführungsarretierung
- Luftmengenanpassung
- automatischer Nachtbetrieb
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung
Technische Daten
================
Kühlleistung   :         3.740 Watt
Heizleistung   :         4.090 Watt
Luftleistung
 Kühlbetrieb   : 438/ 546/ 612 cbm/h
 Heizbetrieb   : 468/ 546/ 636 cbm/h
Schallpegel
 Kühlbetrieb   :       29/  39 dB(A)
 Heizbetrieb   :       29/  40 dB(A)
Entfeuchtung   :           2,2 l/h
Stromart       :           230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :   275 mm
Breite :   799 mm
Tiefe  :   210 mm

Gewicht:     9 kg

Verflüssiger-Einheit
als Wärmepumpe
mit Kältemittel R 410 A
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-W12-BKP5

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen. Ver-
flüssiger aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen. Roll-
kolbenverdichter für besonders leisen
und energiesparenden Betrieb.
Schwingungsgedämpft. Laufruhiger
Axialventilator, direkt angetrieben,
elektronisch ausgewuchtet, mit inte-
griertem Wicklungsschutz. Kältesystem
werkseitig mit Sicherheitskältemittel
R410A vorgefüllt, Bördelanschlüsse
12,7 mm (1/2") und 6,35 mm (1/4").

Technische Daten
================
Kühlleistung   :         3.740 Watt
Heizleistung   :         4.090 Watt
Schallpegel
 Kühlbetrieb   :            49 dB(A)
 Heizbetrieb   :            49 dB(A)
Leistungsaufnahme
 Kühlbetrieb   :         1.110 Watt
 Heizbetrieb   :         1.070 Watt
Betriebsstrom
 Kühlbetrieb   :           4,9 Amp.
 Heizbetrieb   :           4,8 Amp.
Anlaufstrom    :          17,8 Amp.
Stromart       :           230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :   540 mm
Breite :   780 mm
Tiefe  :   289 mm

Gewicht:    35 kg