Wandklimagerät als Wärmepumpe in
Split-Ausführung, luftgekühlt, mit
Kältemittel R 407C
Fabrikat: Panasonic
Type    : CS-W24-BKP

komplett mit Infrarot-Fernbedienung,
Montagesatz, Echtzeit-Uhr und elektro-
statischen Filter, automatischen
Wiederanlauf nach Stromausfall sowie
Katechin/Aktivkohle-Filter

Gerätebeschreibung
------------------
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem
Kunststoff. Luftansaug frontseitig
über die gesamte Verdampferbreite.
Luftausblas im unteren Geräteteil.
Luftlenkautomatik zur optimalen
Zuluftverteilung im Raum oder Luft-
führung individuell einstellbar.

Reinigungsfähige Luftfilter, leicht
nach vorne herausnehmbar. Zusätz-
licher elektrostatisch wirkender
Filter, der Partikel von 0,01 Mikro-
meter Grösse aus dem Luftstrom ab-
sorbiert und durch eine Katechin-
beschichtung antibakteriell sowie
durch eine Aktivkohlebeschichtung
desodorierend wirkt.

Querstromventilator mehrstufig schalt-
bar für besonders geräuscharmen Be-
trieb. Direkt angetriebener Motor.
Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-
pressten Aluminium-Lamellen.

Automatische Wiederaufnahme des zuletzt
eingestellten Gerätebetriebs nach Strom-
ausfall.

Elektronische Regelung mit mikropro-
zessorgesteuertem Betriebsablauf für
optimalen Klimakomfort. Schaltkontrolle
über drahtlose Infrarot-Fernbedienung
(Abstand bis 10 m) mit leicht verständ-
lichem LCD-Display für die Einstellung
folgender Funktionen:

- Ein/Aus, Kühlbetrieb, Heizbetrieb,
  mildes Trocknen, Turbobetrieb,
  Energiesparbetrieb, Automatik
- Temperaturregelung
- automatische Zuluftlenkung
- Luftführungsarretierung
- Luftmengenanpassung
- automatischer Nachtbetrieb
- 24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für
  Ein- und Ausschaltung

Technische Daten
================
Kühlleistung   :     ca. 7.030 Watt
Heizleistung   :     ca. 8.000 Watt
Luftleistung   :     ca. 1.014 cbm/h
Schallpegel
- kühlen       :       40 / 46 dB(A)
- heizen       :               dB(A)
Entfeuchtung   :     ca.   4,0 l/h
Stromart       :           230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :   275 mm
Breite :   998 mm
Tiefe  :   210 mm

Gewicht:    11 kg

Verflüssiger-Einheit mit Kälte-
mittel R 407 C
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-W24-BKP5

Gerätebeschreibung
------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf
verwindungsfreiem Grundrahmen.
Verflüssiger aus Kupferrohr mit auf-
gepressten Aluminium-Lamellen.

Rollkolbenverdichter für besonders
leisen und energiesparenden Betrieb.
Schwingungsgedämpft. Mit integriertem
Wicklungsschutz. Laufruhiger Axial-
ventilator, direkt angetrieben, elek-
tronisch ausgewuchtet mit integriertem
Wicklungsschutz.

Kältesystem werkseitig mit Sicher-
heitskältemittel R 407 C vorgefüllt.

Technische Daten
================
Kühlleistung   :     ca. 7.030 Watt
Heizleistung   :     ca. 8.000 Watt
Schallpegel
- Kühlen       :            60 dB(A)
- Heizen       :               dB(A)
Leistungsaufnahme
- Kühlen       :         2.800 Watt
- Heizen       :               Watt
Betriebsstrom
- Kühlen       :          13,2 Amp.
- Heizen       :               Amp.
Anlaufstrom    :            56 Amp.
Stromart       :           230 Volt

Abmessungen
-----------
Höhe   :   685 mm
Breite :   800 mm
Tiefe  :   300 mm

Gewicht:ca. 61 kg