Inverter-Verflüssiger-Einheit mit Kältemittel R 410A
Fabrikat: Panasonic 
Type: CU-3E23-CBPG

Gerätebeschreibung
--------------------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen. Kältekreis umschaltbar für Wärme-
pumpenbetrieb, mit Expansionsventilen. Verflüssiger aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. 
Invertergesteuerter Rollkolbenverdichter für besonders leisen und energiesparenden Betrieb. 
Schwingungsgedämpft. Laufruhiger Axial-ventilator, direkt angetrieben, elektronisch ausgewuchtet, mit 
Transistormotor. Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt, je zwei 
Bördelanschlüsse 9,52 mm (3/8 ") und 6,35 mm (1/4 ").

Technische Daten
===============
Anschlussspannung:	230 / 50	V/Hz
Leistungsaufnahme 	 
- Kühlen                   :           1.950 Watt               
- Heizen                   :           1.880 Watt
Leistungszahl (EER/COP)
- Kühlen                   :             3,49 
- Betrieb                   :             4,57
Betriebsstrom 
- Kühlen                   :	8,5 Amp.
- Heizen                   :               8,3 Amp.
Schalldruckpegel 
- Kühlen                   :	 48 dB(A)
- Heizen                   :                49 dB(A)
Schallleistungspegel 
- Kühlen                   :                61 dB(A)
- Heizen                   :                62 dB(A)

Abmessungen 
----------------------
Höhe :              735 mm
Breite :  (110) + 826 mm
Tiefe  :              300 mm
Gewicht:             57 kg