Multisplit-Aussengerät, invertergesteuert mit Wärmepumpenschaltung, mit Kältemittel R 410 A
Fabrikat: Panasonic
Type    : CU-4E27-CBPG

Gerätebeschreibung
-------------------------
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen. Kältekreis umschaltbar für Wärmpumpenbetrieb, mit Expansionsventilen. 

Verflüssiger aus Kupferrohr mit aufgepreßten Aluminium-Lamellen. 

Invertergesteuerter Scrollverdichter für besonders leisen und energiesparenden Betrieb. Schwingungsgedämpft.

Laufruhiger Axialventilator, direkt angetrieben, elektronisch ausgewuchtet, mit Transistormotor. Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt, je zwei Bördelanschlüsse 9,52 mm (3/8 ") und 6,35 mm (1/4 "). 

Technische Daten
==============
Anschlußspannung   :     230 / 50 V/Hz
Nenn-Leistungsaufn.
- Kühlen                   :        1.520 Watt
Betriebsstrom
- Kühlen                   :         9,70 Amp.
- Heizen                   :         9,10 Amp.
Schalldruckpegel
- Kühlen                   :           49 dB(A)

Abmessungen
-----------------
Höhe  :       908 mm
Breite :       900 mm
Tiefe  :       320 mm

Gewicht:      73 kg