Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic-Splitklimagerät, luftgekühlt, für Boden- und Deckenmontage, R410A

Modell: CS-V18CTP/CU-V18CTP5

Innengerät
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Luftansaug frontseitig über die gesamte Gerätebreite. Luftausblas bei Bodenmontage nach oben bzw. bei Deckenmontage nach vorne. Luftlenkautomatik zur optimalen Zuluftverteilung im Raum, mehrstufig einstellbar. Reinigungsfähige Luftfilter, leicht herausnehmbar. Querstromventilator mehrstufig schaltbar für besonders geräuscharmen Betrieb. Direkt angetriebener Motor mit Wicklungsschutz. Verdampfer aus CU-Rohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Elektronische Regelung mit mikroprozessorgesteuertem Betriebsablauf für optimalen Klimakomfort. Schaltkontrolle über drahtlose Infrarot-Fernbedienung (Abstand bis 10 m) mit leicht verständlichem LCD-Display für die Einstellung folgender Funktionen:
-	Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb, Entfeuchten, Automatik
-	Temperaturregelung
-	automatische Zuluftlenkung
-	Luftführungsarretierung
-	Luftmengenanpassung im Automatikbetrieb
-	automatischer Nachtbetrieb
-	12-Stunden-Zeitschaltuhr für Ein- und Ausschaltung

Technische Daten Innengerät:
Kühlleistung (Raum 27/19 °C (ttr/tf), Außentemp. 35 °C):	5300	W
Luftmenge (niedrig/mittel/hoch):	546 / 618 / 714	m3/h
Entfeuchtung:	2,9	l/h
Leistungsaufnahme:	1670	W
Leistungszahl (EER):	3,17
Energieeffizienzklasse:	B
Durchschnittlicher Jahresenergieverbrauch (500 Std.)	835	kWh
Betriebsstrom:	7,5	A
Anschlussspannung:	230 / 50	V/Hz
Schallpegel (niedrig/hoch):	37 / 45	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	540 x 1028 x 200	mm
Gewicht:	20,0	kg

Außengerät:
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen. Verflüssiger aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen und blauer Lamellenbeschichtung für eine längere Lebensdauer. Rollkolbenverdichter für besonders leisen und energiesparenden Betrieb. Schwingungsgedämpft. Laufruhiger Axialventilator, direkt angetrieben, elektronisch ausgewuchtet, mit integriertem Wicklungsschutz. Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt, Bördelanschlüsse 12,7 mm (1/2 ") und 6,35 mm (1/4 ").

Technische Daten Außengerät:
Anschlussspannung (über Innengerät):	230 / 50	V/Hz
Schalldruckpegel (hoch):	55	dB(A)
Schallleistungspegel (hoch):	70	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	685 x 800 x 300	mm
Gewicht:	51,0	kg