Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Panasonic-Splitklimagerät, luftgekühlt, für Wandmontage, R410A

Modell: CS-V7DKE/CU-V7DKE

Innengerät
Formschönes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Luftansaug auf der Oberseite über die gesamte Verdampferbreite. Luftausblas im unteren Geräteteil. Luftlenkautomatik zur optimalen Zuluftverteilung im Raum oder Luftführung individuell einstellbar. Reinigungsfähige Grobstaub-Luftfilter, leicht nach vorne herausnehmbar. Zusätzlicher SUPER Alleru-Buster-Feinfilter zum Abscheiden und Unschädlichmachen von Allergenen, Bakterien und Viren, einschließlich integriertem Ultraschallsystem für eine verbesserte Partikelabscheidung. Integrierter Lufterfrischer zur Anreicherung des Raums mit negativen Ionen. Querstromventilator mehrstufig schaltbar für besonders geräuscharmen Betrieb. Direkt angetriebener Motor. Verdampfer aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Automatische Wiederaufnahme des zuletzt eingestellten Gerätebetriebs nach Stromausfall. Elektronische Regelung mit mikroprozessorgesteuertem Betriebsablauf für optimalen Klimakomfort. Schaltkontrolle über drahtlose Infrarot-Fernbedienung (Abstand bis 10 m) mit leicht verständlichem LCD-Display für die Einstellung folgender Funktionen:
-	Ein/Aus, Kühlbetrieb, Umluftbetrieb, Entfeuchten, Turbobetrieb, Flüsterbetrieb (Absenkung des Schallpegels um 2 dB(A) bei niedriger Drehzahl, um 3 dB(A) bei anderen Drehzahlen), Ionisierbetrieb, Automatikbetrieb
-	Temperaturregelung
-	automatische Zuluftlenkung
-	Luftführungsarretierung
-	Luftmengenanpassung
-	automatischer Nachtbetrieb
-	24-Stunden-Echtzeitschaltuhr für Ein- und Ausschaltung

Technische Daten Innengerät:
Kühlleistung (Raum 27/19,5 °C (ttr/tf), Außentemp. 35 °C):	2400	W
Luftmenge (niedrig/mittel/hoch):	348 / 402 / 468	m3/h
Entfeuchtung:	1,5	l/h
Leistungsaufnahme:	740	W
Leistungszahl (EER):	3,24
Energieeffizienzklasse:	A
Durchschnittlicher Jahresenergieverbrauch (500 Std.)	370	kWh
Betriebsstrom:	3,4	A
Anschlussspannung:	230 / 50	V/Hz
Schalldruckpegel (Flüsterbetrieb/niedrig/hoch):	24 / 26 / 33	dB(A)
Schallleistungspegel (hoch):	46	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	280 x 799 x 183	mm
Gewicht:	9,0	kg

Außengerät:
Wetterfestes Stahlblechgehäuse auf verwindungsfreiem Grundrahmen. Verflüssiger aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen. Rollkolbenverdichter für besonders leisen und energiesparenden Betrieb. Schwingungsgedämpft. Laufruhiger Axialventilator, direkt angetrieben, elektronisch ausgewuchtet, mit integriertem Wicklungsschutz. Kältesystem werkseitig mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt, Bördelanschlüsse 9,52 mm (3/8 ") und 6,35 mm 
(1/4 ").

Technische Daten Außengerät:
Anschlussspannung (über Innengerät):	230 / 50	V/Hz
Schallpegel:	46	dB(A)
Schallleistungspegel:	61	dB(A)
Abmessungen (H x B x T):	510 x 650 x 230	mm
Gewicht:	25	kg