Split-System-Kassetten-Innengerät
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 40 KMC 028-7NUI

inkl. Infrarot-Fernbedienung und Luft-
ausblasgitter

Gerätebeschreibung
-------------------------
Attraktives Decken-Einbaugerät in 
modernem Styling mit sehr geringer 
Bauhöhe (298 mm) - kompakte Ab-
messungen.Gehäuse aus verzinktem 
Stahlblech, schall- und wärmedämmend 
verkleidet. Luftausblasgitter aus 
hellem Kunststoff mit integriertem In-
frarotempfänger.Luftansaug von 
unten über regenerierbaren Synthetik-
Filter, Luftausblas wahlweise nach 
2, 3 oder 4 Seiten. Die Luftleit-
lamellen werden motorisch verstellt.
Ein Frischluftanteil und ein Kanal-
anschluß für benachbarte Räume 
ist serienmäßig vorgesehen. Nach 
Öffnen des Luftansauggitters ist 
die Elektronik und alle wichtigen 
Einbauteile des Gerätes leicht zu-
gänglich.Das Innengerät eignet 
sich für den Betrieb von Kältemittel 
R407C und Kältemittel R410A . 

Verdampfer
--------------
Durch ein neues Technologie-Kon-
zept bei der Wärmetauscher-Fer-
tigung aus Kupferrohr mit Aluminium-
lamellen wurde die Geräteabmessung 
reduziert und die Leistung erhöht.
Serienmäßig ist eine Kondensat-
pumpe mit einer Förderhöhe von
 bis zu 500 mm über Unterkante 
Zwischendecke eingebaut. 

Ventilator
-----------
Ein neuer Radial-Ventilator mit drei-
stufigem Motor bewirkt eine gleich-
mäßigere Luftverteilung und Ge-
räuschminderung.

Regelung
------------ 
GMC- Global Modular Control
Die Regelung verfügt über folgende 
Funktionen:Steuerung der Betriebs-
arten wie Kühlen oder Heizen
Kühlen-Heizen Automatikfunktion
Entfeuchten 
Timer-Modus kombinierter Timermodus 
Ein-Aus/Aus-Ein
Nachtbetrieb
Notbetrieb
externes Steuersignal
Steuerung der Luftleitlamellen und 
der Ventilatordrehzahl
Verdichter Taktschutz
Frostschutz
Statusinformation über Leuchtdioden
Visualisierung einer Störmeldung 
über Blinkcode.

Technische Daten
==============
Kältemittel:R 410 A
Kühlleistung: 8.280 Watt
Luftmenge: 1.080 cbm/h
Schallpegel: 42/45/49 dB(A)
Betriebsspannung: 230 Volt

Abmessungen (Blenden-/Gerätemaß)
----------------------------------------
Höhe: 30 mm/ 298 mm
Breite: 960 mm/ 825 mm
Tiefe: 960 mm / 825 mm

Gewicht: 41 kg