Split-System-Kassetten-Innengerät
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 40 KMC 060-7NUI

inkl. Infrarot-Fernbedienung und Luft-
ausblasgitter

Gerätebeschreibung
-------------------------
Attraktives Decken-Einbaugerät in 
modernem Styling mit sehr geringer 
Bauhöhe (298 mm) - kompakte Ab-
messungen. Gehäuse aus verzinktem 
Stahlblech, schall- und wärmedämmend 
verkleidet. Luftausblasgitter aus 
hellem Kunststoff mit integriertem In-
frarotempfänger. Luftansaug von unten 
über regenerierbaren Synthetik-Filter, 
Luftausblas wahlweise nach 2, 3 oder 
4 Seiten. Die Luftleitlamellen werden 
motorisch verstellt. Ein Frischluft-
anteil und ein Kanalanschluß für be-
nachbarte Räume ist serienmäßig vor-
gesehen. Nach Öffnen des Luftan-
sauggitters ist die Elektronik und alle 
wichtigen Einbauteile des Gerätes 
leicht zugänglich.Das Innengerät 
eignet sich für den Betrieb von Kälte-
mittel R407C und Kältemittel R410A . 

Verdampfer
--------------
Durch ein neues Technologie-Kon-
zept bei der Wärmetauscher-Fertigung 
aus Kupferrohr mit Aluminiumlamellen 
wurde die Geräteabmessung reduziert 
und die Leistung erhöht. Serienmäßig
ist eine Kondensatpumpe mit einer 
Förderhöhe von bis zu 500 mm über 
Unterkante Zwischendecke eingebaut. 

Ventilator
-----------
Ein neuer Radial-Ventilator mit drei-
stufigem Motor bewirkt eine gleich-
mäßigere Luftverteilung und Ge-
räuschminderung.

Regelung
------------ 
GMC- Global Modular Control
Die Regelung verfügt über folgende 
Funktionen:
Steuerung der Betriebsarten wie Kühlen 
oder Heizen
Kühlen-Heizen Automatikfunktion
Entfeuchten 
Timer-Modus kombinierter Timermodus 
Ein-Aus/Aus-Ein
Nachtbetrieb
Notbetrieb
externes Steuersignal
Steuerung der Luftleitlamellen und 
der Ventilatordrehzahl
Verdichter Taktschutz
Frostschutz
Statusinformation über Leuchtdioden
Visualisierung einer Störmeldung 
über Blinkcode.

Technische Daten
==============
Kältemittel: R 410 A
Kühlleistung: 13.600 Watt
Luftmenge: 1.854 cbm/h
Schallpegel: 56/59/62 dB(A)
Betriebsspannung: 230 Volt

Abmessungen (Blenden-/Gerätemaß)
----------------------------------------
Höhe: 30 mm/298 mm
Breite: 960 mm/825 mm
Tiefe: 960 mm / 825 mm

Gewicht: 46 kg