Split-System-Kassetten-Innengerät
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 40 GKX 012-703

inkl. Infrarot-Fernbedienung und
Luftausblasgitter

Gerätebeschreibung
----------------------------
Attraktives Decken-Einbaugerät in
modernem Styling mit sehr geringer
Bauhöhe, in Abmessungen auf Euro-
Deckenraster abgestimmt. Gehäuse
aus verzinktem Stahlblech, schall-
und wärmedämmend verkleidet.

Luftausblasgitter aus hellem Kunststoff
mit integriertem Infrarotempfänger,
Luftansaug von unten über regenerier-
baren Synthetik-Filter, Luftausblas
wahlweise nach 2, 3 oder 4 Seiten.

Die Luftleitlamellen werden motorisch
verstellt. Ein Frischluftanteil und ein
Kanalanschluss für benachbarte Räume
ist serienmässig vorgesehen.

Nach Öffnen des Luftansauggitters ist
die Elektronik und alle wichtigen Ein-
bauteile des Gerätes leicht zugänglich.
Das Innengerät eignet sich für den Be-
trieb von Kältemittel R 407 C und
Kältemittel R 410 A.

Verdampfer
----------------
Durch ein neues Technologie-Konzept bei
der Wärmetauscher-Fertigung aus Kupfer-
rohr mit Aluminiumlamellen wurde die
Geräteabmessung reduziert und die Lei-
stung erhöht. Serienmässig ist eine
Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von
bis zu 500 mm über Unterkante Zwischen-
decke eingebaut.

Ventilator
-------------
Ein neuer Radial-Ventilator mit drei-
stufigem Motor bewirkt eine gleich-
mässigere Luftverteilung und Geräusch-
minderung.

Regelung
-------------
Über einen Mikroprozessor und Fernbe-
dienung mit Flüssigkristallanzeige
können die individuellen Komfortbe-
dingungen ausgewählt werden: Betriebs-
art, Ventilatordrehzahl, Temperatur,
Luftrichtung und Zeitgeberbetrieb.
Eine Verdichtereinschalt-Verzögerung
ist im Steuersystem integriert.

Technische Daten
==============
Kühlleistung        :         3.580 Watt
Luftmenge           :            660 cbm/h
Schallpegel 1,4m:   27/ 31/ 34 dB(A)
Entfeuchtung       :             0,8 l/h
Betriebsspannung:           230 Volt

Abmessungen (Blenden-/Gerätemass)
---------------------------------------------------
Höhe   :     30 mm   /   298 mm
Breite :    720 mm   /   575 mm
Tiefe  :    720 mm   /   575 mm

Gewicht:    2,5 kg   /  17,5 kg