Stück EURO-LINE MOBILES RAUMKLIMAGERÄT
in Kompaktbauweise, mit Abluftschlauch

Modell: Magico 9.2

Formschönes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Luftansaug seitlich. Luftausblasgitter horizontal und 
vertikal verstellbar. Abluftschlauch mit Aufsteckdüse. Luftfilter leicht zugänglich und auswaschbar. 
3,3 Liter Kondensatwasser-Behälter im Gerät eingebaut. Auch als Luftentfeuchter einsetzbar. 
Das Gerät ist mit Rollen versehen und lässt sich somit leicht von Raum zu Raum transportieren. 
Tangentialventilator dreistufig schaltbar. Rollkolbenkompressor für besonders leisen und 
energiesparenden Betrieb. Elektronische Regelung mit drahtloser Infrarot-Fernbedienung, 
mikroprozessor gesteuerter Betriebsablauf für optimalen Klimakomfort. 
Kältesystem mit umweltfreundlichem Kältemittel R410A befüllt.

Funktionen der Infrarot-Fernbedienung:

- Ein/Aus - Kühlen - Lüften - Entfeuchten (3 Stufen)
- Temperaturregelung
- Ventilatorgeschwindigkeit
- 24-Stunden-Zeitschaltuhr

Technische Daten:

Kühlleistung (Raum 27/19,5 °C (ttr/tf), Außentemp. 35 °C):	2.570 W
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb:	925 W
Leistungszahl EER:	2,62
Energieeffizienzklasse:	A
Durchschnittlicher Jahresenergieverbrauch (500 Std.)	462,5 kWh 
Luftleistung Kühlbetrieb (min. / med. / max.):	260 / 285 / 310 m³/h
Entfeuchtungsleistung: Kühlbetrieb:	1,25 l/h
Entfeuchtungsleistung: Entfeuchterbetrieb (30°C/80% r. F.)	51,0 l/24h
Spannung:	230 Volt/50 Hz.
Abmessungen:	H 965 / B 530 / T 415 mm
Gewicht:	34,0 kg