Fahrbarer Luftentfeuchter
Fabrikat: Euro-Line
Type    : Ecodry 12 BI

Der Entfeuchter ist vielseitig einsetzbar und leistungsstark.
Er sorgt für die richtige Luftentfeuchtung und damit für optimale Lebensbedingungen für den Menschen und die Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände die ihn umgeben.

Dank der geringen Geräuschentwicklung läßt sich das Gerät überall einsetzen.

Vorteile
======
Doppeltes Kondenswasserentsorgungssystem
--------------------------------------------------------
Die abgeführte Feuchtigkeit kann entweder in einem Tank gesammelt oder über einen Schlauch entsorgt werden.

Feuchtigkeitsregler
-----------------------
Der gewünschte Feuchtigkeitsgrad kann ganz nach individuellen Wünschen eingestellt werden.

Hochleistungsverdampfer
-------------------------------
Die besondere Bauweise des Verdampfers ermöglicht, trotz geringen Platzbedarfs, eine hervorragende Entfeuchtungsleistung.

Luftfilter
----------
Leicht zugänglich und daher problemlos zu reinigen, filtert er Schwebestoffe, wie Flaum, Flusen, Staub oder Tierhaare aus der Luft und beugt Bakterienwucherung vor.

Elektronische Bedienungselemente
------------------------------------------
Garantieren Ansprechgenauigkeit und höchste Sicherheit.

Tanksicherungssystem
----------------------------
Eine Kontrollampe signalisiert wenn der Tank voll ist, wenn er nicht oder nicht richtig eingesetzt ist.

Technische Daten
==============
Kältemittel              :  R 134 a
Entfeuchtung         :        12 l/24h
Leistungsaufnahme:      250 cbm/h
Tankinhalt              :         5 ltr.
Spannung              :     230 Volt
Frequenz               :      50 Hz

Abmessungen
-----------------
Höhe   :  600 mm
Breite  :  300 mm
Tiefe   :   290 mm

Gewicht:   15 kg