Mobiles Klimagerät auf Rädern zum Kühlen, Lüften und Entfeuchten
Fabrikat: Euro-Line
Type    : Oscar 8

Ausstattungsmerkmale
---------------------------
- Flexibler Schlauch ( 1 Meter ) zum Auslaß der Warmluft. Der Schlauch ist zwischen die Flügel des Fensters zu legen.
- Frontale Absaugung mit großen Filtern
- Kondenswassererfassung im Innentank (Fassungsvermögen 5 Liter)
- Zwei Ventilator-Geschwindigkeiten
- Elektronischer kreisförmiger und hochempfindlicher Temperaturregler (Temperaturbereich 15 bis 31 Grad C)
- Kompressorschutz (3 Minuten Verspätung bei Inbetriebsetzung des Gerätes)
- Enteisungsmodus des Wärmetauschers
- Automatische Ausschaltung bei vollem Tank
- Hochleistungsfilter mit Aktivkohle ( auf Anfrage )

Technische Daten
==============
Kühlleistung          :       2.200 Watt
Kältemittel              :      R 407 C
Luftleistung            :         310 cbm/h
Entfeuchtung         :         0,67 lh
Leistungsaufnahme:          830 Watt
Stromaufnahme     :           3,8 Amp.
Spannung             :           230 Volt

Abmessungen
------------------
Höhe   :    870 mm
Breite  :    450 mm
Tiefe   :    367 mm

Gewicht:     35 kg