mobiles Split-Klimagerät mit Trenn-
kupplung und Infrarot-Fernbedienung
sowie Wärmepumpenschaltung
Fabrikat: Euro-Line
Type    : Ulisse 310

Ausstattungsmerkmale
-------------------------------
- Display
  - Leuchtanzeige Timer Ein/Aus
  - Betriebsleuchte
  - Anzeige Störung
- Infrarot-Fernbedienung
  - Ein / Aus
  - Temperaturwahl
    (+ 18 bis 28 Grad C)
  - Ventilator-Geschwindigkeit
    (Auto, Hoch, Mittel, Niedrig)
  - Nacht-Programm
  - Timerbetrieb
  - Wahlschalter Kühlen / Heizen
    Ventilator
  - Anzeigendisplay Fernbedienung
  - Echtzeituhr
  - Raumtemperatur
  - Gewählte Temperatur
  - Ventilator-Drehzahl
  - Nachtprogramm
- Luftleitlamellen
- Isolierte, flexible Verbindungslei-
  tung (Länge 2 Meter - DN 25 x 35 mm)
- Leicht zu reinigender Luftfilter
- Eingebaute Kondensatwasserpumpe
- 2,5 m langes Stromkabel mit Stecker
- Trennbare Schnellkupplungen

Technische Daten
==============
Kühlleistung  :          2.880 Watt
Kältemittel    :          R 407 C
Heizleistung  :          3.140 Watt
Luftleistung   :             370 cbm/h
Entfeuchtung:              1,2 l/h
Leistungsaufn.
- Kühlen      :               940 Watt
- Heizen      :               950 Watt
Stromaufnahme
- Kühlen      :                4,2 Amp.
- Heizen      :                4,3 Amp.
Spannung      :            230 Volt

Energieeffizienzkl. 
- Kühlen                 :        B
- Heizen                 :        C
Jährl. Energieverbr.
(500 h)             
- Kühlen              :     470 kWh
- Heizen              :     475 kWh

Abmessungen
-------------------
Innenteil : Höhe    =    790 mm
            Breite  =    580 mm
            Tiefe   =    245 mm

            Gewicht =     44 kg

Aussenteil: Höhe    =    490 mm
            Breite  =    525 mm
            Tiefe   =    250 mm

            Gewicht =     15 kg