Hydronik-Hi-Wall-Innengerät
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 42 WHC 020

Gerätebeschreibung
-------------------------------
Elegantes, extrem leises Klimagerät zur 
Wandmontage im neuen Design mit leicht 
geschwungener Linienführung und 
klassischer weisser Farbgebung. Das 
Innengerät wird über flexible Rohr-
leitungen mit der Grundplatte ver-
bunden. Auf der Grundplatte befindet 
sich ein vormontiertes Drei-Wege-Ventil 
mit Absperreinrichtungen. Das Entlüft-
ungsventil des Wärmetauschers ist an 
der Oberseite positioniert. Einstell-
bare Luftleitlamellen sorgen für indi-
viduelle Komfortregelung. Der Luft-
filter ist leicht zu erreichen und zu 
reinigen.

Luftkühler
--------------
Durch ein neuartiges Technologiekonzept 
bei der Wasser/Luft-Wärmetauscher-
Fertigung aus Kupferrohr mit Aluminium-
Lamellen wurde die Geräteabmessung 
reduziert und die Leistung erhöht.

Ventilator
--------------
Ein neuer Tangential-Ventilator mit 
dreistufigem Motor bewirkt eine 
gleichmäßigere Luftverteilung und 
Geräuschminderung.

Schaltkasten
-------------------
Kompl. intern verdrahtet, ausgerüstet 
mit: - Klemmleiste für Wechselstrom-
         anschluß (230V/1/N/50Hz) 
         und Anschlußklemmen für 
         Fernbedienung.

Technische Daten
================
Kälteleistung: 1.650 Watt
Wassermenge: 0,079 l/s
Wasserdruckverlust: 30 kPA
Luftleistung: 310 cbm/h
Leistungsaufnahme: 27 Watt
Schallpegel: 29/ 33/ 35 dB(A)
Spannung: 230 Volt

Abmessungen
----------------------
Höhe: 290 mm
Länge: 800 mm
Tiefe: 190 mm

Gewicht:19,5 kg