Hydronik-Hi-Wall-Innengerät
Fabrikat: Euro-Line
Type    : 42 WHC 028

Gerätebeschreibung
-------------------------------
Elegantes, extrem leises Klimagerät zur 
Wandmontage im neuen Design mit leicht 
geschwungener Linienführung und 
klassischer weisser Farbgebung. Das 
Innengerät wird über flexible Rohr-
leitungen mit der Grundplatte ver-
bunden. Auf der Grundplatte befindet 
sich ein vormontiertes Drei-Wege-Ventil 
mit Absperreinrichtungen. Das Entlüft-
ungsventil des Wärmetauschers ist an 
der Oberseite positioniert. Einstell-
bare Luftleitlamellen sorgen für in-
dividuelle Komfortregelung. Der 
Luftfilter ist leicht zu erreichen 
und zu reinigen.

Luftkühler
---------------
Durch ein neuartiges Technologiekonzept 
bei der Wasser/Luft-Wärmetauscher-
Fertigung aus Kupferrohr mit Aluminium-
Lamellen wurde die Geräteabmessung 
reduziert und die Leistung erhöht.

Ventilator
--------------
Ein neuer Tangential-Ventilator mit 
dreistufigem Motor bewirkt eine 
gleichmäßigere Luftverteilung und 
Geräuschminderung.

Schaltkasten
-------------------
Kompl. intern verdrahtet, ausgerüstet 
mit: 
- Klemmleiste für Wechselstromanschluß 
  (230V/1/N/50Hz) und Anschlußklemmen 
  für Fernbedienung.

Technische Daten
================
Kälteleistung: 2.100 Watt
Wassermenge: 0.100 l/s
Wasserdruckverlust: 50 kPA
Luftleistung: 470 cbm/h
Leistungsaufnahme: 28 Watt
Schallpegel: 35/ 38/ 40 dB(A)
Spannung: 230 Volt

Abmessungen
---------------------
Höhe: 337 mm
Länge: 800 mm
Tiefe: 217 mm

Gewicht: 20,5 kg