Deckeneinbau-Kassetten-Klimagerät im
Deckenrastermaß 600 x 600
Fabrikat: Euro-Line  
Type     : AS-38-AL

komplett mit Deckenblende, Infrarot-
Fernbedienung und automatischem
Wiederanlauf nach Stromausfall

Gerätebeschreibung
--------------------------------
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, 
schall- und wärmedämmend ausgekleidet.
Besonders geräuscharmer, direkt
angetriebener 3D-Turboventilator, sta-
tisch und dynamisch ausgewuchtet. 
Motor mit Wicklungsschutz.

Luftausblasöffnungen in 4 Richtungen.
Steuerung der Luftströmung über motor-
getriebene Luftlenklamellen, manuelle
oder automatische Luftmengenregulierung
in Abhängigkeit von der Raumtemperatur. 

Verdampfer aus Kupferrohr mit aufge-
preßten Aluminium-Lamellen.
Kondensatablaufsystem mit eingebauten
Kondensatheber und Sicherheits-
schwimmerschalter in Kunststoff-
Auffangwanne. 

Anschlußöffnungen für Frischluft und
zur Weiterführung der Zuluft über kurze
Kanäle werkseitig vorgesehen.
Luftansauggitter nach unten klappbar,
mit leicht herausnehmbarem, reini-
gungsfähigen Langzeit-Luftfilter.
Selbstdiagnosesystem über Mikropro-
zessor.
 
Die Infrarot-Fernbedienung mit Raum-
temperaturfühler schaltet bis zu einer
Entfernung von 10 m folgende
Funktionen:

- Ein/Ausschalten
- Wahl der Betriebsart
  - Automatik
  - Kühlen
  - mildes Trocknen
  - Umluft
- 3-Gebläsestufen, automatische/manuelle
  Gebläsestufenumschaltung
- Einstellen der Raumtemperatur
  Temperatureinstellung von 16 bis
  30 Grad C
- Zeitschaltuhr Zeiteinstellung in 
  24 Std. Echtzeit sowie 1 Std. 
  Aus-Schaltuhr
- Nachtanhebung
- Einstellen der Zuluftrichtung
- Einschalten der Zuluftlenkautomatik
- LC-Display
- Soll/Ist-Temperaturanzeige
- Auto-Deflektor Ein/Aus
- Temperaturmessung zwischen Infrarot-
  Fernbedienung und Inneneinheit
  umschaltbar

Technische Daten
==============
Kühlleistung: 3.500 Watt
Luftleistung: 700 cbm/h
Geräuschpegel/2m: 36 / 43 dB(A)
Entfeuchtung: 1,0 l/h
Spannung: 230 Volt
Leistungszahl EER: 3,07

Abmessungen Gerät
--------------------------------
Höhe: 273 mm
Breite: 575  mm
Tiefe: 575  mm

Gewicht: 16,5 kg

Abmessungen Blende
----------------------------------
Höhe: 64 mm
Breite: 730 mm
Tiefe: 730 mm

Gewicht: 2,5 kg