Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Kabel-Fernbedienung für Panasonic FS Multi-Innengeräte

Modell: CZ-RT1

Direkt an ein Raumklimagerät der Baureihe FS Multi anzuschließende Kabel-Fernbedienung mit integriertem Raumtemperaturfühler, der in Abhängigkeit von den thermischen Gegebenheiten in Kombination mit dem Geräte-Temperaturfühler verwendet wird, Echtzeituhr, LCD-Anzeige und Bedientasten sowie folgenden Bedienungsfunktionen bzw. Anzeigemöglichkeiten:
-	Ein/Ausschalten des angeschlossenen Innengeräts bzw. der angeschlossenen Gerätegruppe (max. 16 Geräte),
-	Wahl der Betriebsart (Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Umluft und Automatik),
-	Einstellung der Solltemperatur von 16 bis 30 °C,
-	Einstellung der Ventilatordrehzahl bzw. Ventilatorautomatik,
-	Einstellung der Lamellenstellung bzw. Lamellenschwenkautomatik (falls vorhanden),
-	Zeitschaltbetrieb mit Wochenzeitschaltung sowie maximal 6 Schaltvorgängen pro Tag: Einschalten mit Sollwertvorgabe, Ausschalten, Einschalten mit Betrieb zwischen Grenztemperaturen,
-	Selbstdiagnoseanzeige mittels Störungscodes,
-	Filterreinigungsanzeige (zeitabhängig).

Zahlreiche individuelle Einstellungsmöglichkeiten zur Anpassung der Geräte an die Gegebenheiten auf der Baustelle. Spezieller Service-Modus zu Service- und Wartungszwecken, einschließlich Möglichkeit der Einstellung der Geräteadresse. 

Kabel-Fernbedienung verwendbar zusammen mit zusätzlicher Infrarot-Fernbedienung oder zweiter Kabel-Fernbedienung.

Maximaler Abstand der Fernbedienung vom Gerät 500 m.