Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Infrarot-Empfänger für Panasonic FS Multi-Kanalgeräte des Types MA und NA 

Modell: CZ-RWRM1

Infrarot-Empfänger mit 7 Segment Anzeige
-	Betriebsanzeige
-	Filterreinigungsanzeige
-	Timer Anzeige (zeigt an ob eine Timer-Funktion gewählt wurde)
-	Bestätigungston des Anforderungssignals der Infrarotfernbedienung
-	Anzeige des Fehlercodes

Einstellmöglichkeiten:
-Not-/Testschalter Kühlen 
-Not-/Testschalter Heizen