Ausschreibungstext		
Pos	St.	Gegenstand	EP	GP	
			€	Ct	€	Ct	
		Deckenblende für Panasonic PACi-Innengerät als Vierwege-Kassetteneinbaugerät des Typs S-..PU1E5

Modell: CZ-KPU2

Kunststoff-Deckenblende in Farbton Weiß (RAL 9001 GL), abwaschbar. 
Passend für alle Baugrößen der Vierwege-Kassetteneinbaugeräte des Typs S‑..PU1E5S. Einschließlich motorgetriebenen Luftlenklamellen und reinigungsfähigem Langzeit-Luftfilter.

Höhe	33,5	mm
Breite	950	mm
Tiefe	950	mm

Fabrikat:	Panasonic
Modell:	CZ-KPU2

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.